|  |
| --- |
| **Tondeuse thermique** |
|   | **RM 756 GC** |
| Type de moteur | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
| Cylindrée (cm3) | 179 |
| Puissance nominale [kW/Ch] | 2,9 / 3,9 |
| Régime de travail (tr/min.) | 2 800 |
| Superficie de la pelouse (m2) | jusqu’à 3 000 |
| Largeur de coupe (cm) | 54 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 – 90 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 6 niveaux (par roue) |
| Bac de ramassage (l) | 80 |
| Poids de la machine (kg) | 61 |
| Start / Stop | Câble de lancement sur le guidon / embrayage/frein de lame |
| Entraînement | 3 vitesses |
| Vitesse (km/h) | 2,5 / 3,7 / 5 |
| Niveau de puissance acoustique mesuré / garanti (dB(A)) | 86 / 98 |
| Niveau de vibrations ahw / facteur d’incertitude (m/s2)  | 2,40 / 1,20 |
| Guidon | Guidon mono confortable |
| Diamètre des roues avant / arrière (mm) | 207 / 232 |
| Fonction mulching | en option |
| Carter extérieur | Magnésium avec revêtement en poudre résistant aux rayures |
| Carter intérieur | Revêtement polymère interchangeable |
| Prix conseillé (euro) : \* | 1 999,00 |
| Disponible dès maintenant auprès des revendeurs spécialisés |