

**INFORMATION PRESSE**

Date: Mars 2018

**88ème  Salon International de Genève - 2018**

**Hall / STAND: 4 / 4131**

**SSANGYONG LINES-UP ET DONNEES TECHNIQUES**

**[1] TIVOLI**

**[2] XLV**

**[3] KORANDO**

**[4] RODIUS**

**[5] REXTON**

※ L’équipement est basé sur les spécifications disponibles en Europe.

**[1] TIVOLI**

**■ EQUIPeMENT**

**Technique**

- moteur e - XDi160 115ch. 1,6 litre diesel avec filtre à particules diesel catalysé

- moteur e - XGi160 128ch. 1,6 litre essence

- Système 4x4 intelligent avec mode de verrouillage

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique à 6 rapports avec choix de changement de rapport manuel

- suspension avant type MacPherson

- Barre de torsion à l’AR (2WD)

- Suspension arrière indépendante multi-bras (avec système de 4x4 intelligent)

- Direction assistée électrique

- Stabilisateur de tension

- Réservoir de carburant - capacité 47 litres

- Direction assistée intelligente 3 modes (Normal, Comfort et Sport)

- Système Stop & Start ISG avec transmission manuelle

**Style**

- Nouveau pare choc avant

- Calandre noire

- Jonc chromé

- Pare-brise et vitres latérales avant anti-UV

- Vitre AR surteintées

- Barres de toit

- Becquet Sport arrière avec feu stop LED

- Jantes en alliage 18 " en 215 / 45R – Diamond Cutting

- Jantes en alliage 18 " en 215 / 45R

- Jantes en alliage 16 " en 205 / 60R

- Roues en acier 16 " en 205 / 60R

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours temporaire 125 / 80R16

- Volant gainé de cuir

- Garniture volant en uréthane

- Tableau de bord argenté avec intérieur beige et noir / gris

- Tapis de sol

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour LED

- Feux arrière LED

- Moulures bicolore inférieures

- Poignées de porte assorties à la carrosserie

- Poignées intérieures de porte chromées

- Seuil des portes avant en acier inoxydable

- Finition extérieure bicolore

- Nouvel éclairage d'ambiance sur la garniture de porte et façade centrale

**Sellerie**

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Banquette arrière rabattable (60/40) avec accoudoir central rabattable

- Nouvelle Sellerie Cuir Premium coloris Marron

- Sellerie cuir - sièges arrière avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir couleur noire, marron ou beige

- Sellerie TPU

- Sellerie en tissu plissé

- Siège avant ventilés

- Sièges avant chauffants

- Appui-tête des sièges avant réglables

- Banquette arrière inclinable à 32.5º

**Climatisation**

- Climatisation automatique bi-zone avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle avec fonction maximale de climatisation

- Conduit de chauffage arrière pour optimiser le contrôle de température dans le véhicule

- Préchauffage électrique sur moteur diesel

**Confort**

- Combiné d’instrument intelligent avec un choix de six couleurs

- Combiné d’instrument analogique

- Répétiteurs de clignotant LED sur rétroviseurs extérieurs ou ailes avant

- Système audio avec lecteur MP3, Bluetooth® et / connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile HD avec streaming audio à partir de Smartphones etc et caméra de recul

- Navigateur TomTom® 7 "

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Bluetooth® mains-libres

- Antenne radio sur le toit

- Commande de clignotants par impulsion

- Lunette arrière chauffante avec minuterie de dégivrage

- Toit ouvrant électrique

- Vitres conducteur avec anti-pincement

- Clef rétractables avec système de déverrouillage à distance et alarme

- 4 haut-parleurs et 2 tweeters

- Commandes audio au le volant

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V sous le tableau de bord

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables

- Capteur de pluie et allumage des phares automatique

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Hayon à vérins à gaz

- Grand espace de stockage central

- Porte-gobelet - avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Couvre bagages

- Boîte à outils

- Réglage en hauteur et profondeur du volant

- Volant chauffant

- Régulateur de vitesse

**Sécurité**

- Freinage d'urgence autonome (AEB)

- Alerte anti-collision (FWC)

- Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)

- Assistance active au maintien de voie (LKA)

- Commutation automatique des feux de route (HBA)

- Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (TSR)

- Structure de carrosserie monocoque haute qualité

- Barres de renfort latérales

- Airbags avant conducteur et passagers (déconnectable côté passager)

- Ceintures avec prétentionneurs et limiteur d’effort

- Airbags rideaux avant et arrière

- Airbags latéraux avant

- Airbag genoux conducteur

- Interrupteur marche/arrêt de l’airbag passager

- Radars de stationnement avant et arrière

- ABS

- ESP, HBA, HSA et ARP

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Antibrouillards avant halogène ou LED

- Porte avec lumières de courtoisie

- Système antivol

- Essuie-glace arrière intermittent

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Portière à sécurité enfant

- Fermeture centralisée automatique

- Ceintures de sécurité avec signal sonore

- Ancrage d’attache ISO-Fix

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système de surveillance de pression des pneus TPMS

\* La connexion HDMI n’est opérationnelle que lorsque le véhicule est à l’arrêt et les fonctionnalités offertes dépendent du Smarphone utilisé.

**Données techniques**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTORISATION | | | | | Essence | | | | Diesel | | | |
| TRANSMISSION | | | | | 2WD | | AWD | | 2WD | | AWD | |
| BOITE DE VITESSE | | | | | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Dimensions | Longueur | | | mm | 4,202 | | | | 4,202 | | | |
| Largeur | | | mm | 1,798 | | | | 1,798 | | | |
| Hauteur | | | mm | 1,590 (1,600 : with roof rack) | | | | 1,590 (1,600 : with roof rack) | | | |
| Empattement | | | mm | 2,600 | | | | 2,600 | | | |
| Voies | | Avant | mm | 1,555 | | | | 1,555 | | | |
| Arrière | mm | 1,555 | | | | 1,555 | | | |
| Porte à faux | | Avant | mm | 865 | | | | 865 | | | |
| Arrière | mm | 737 | | | | 737 | | | |
| Angle d’approche | | | degrés | 20.5 | | | | 20.5 | | | |
| Angle de sortie | | | degrés | 28.0 | | | | 28.0 | | | |
| Angle de rampe | | | degrés | 17.0 | | | | 17.0 | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | |
| Dégagement min | | | mm | 167 | | | | 167 | | | |
| Rayon de braquage | | | m | 5.3 | | | | 5.3 | | | |
| Masses | PATC | | | kg | 1,810 | | 1,900 | | 1,920 | | 2,010 | |
| Masse à vide | | | kg | 1,270 | 1,300 | 1,370 | 1,400 | 1,355 | 1,390 | 1,455 | 1,490 |
| Poids tractable | Freiné | | kg | 1,000 | | | | 1,500 | | | |
| Non freiné | | kg | 500 | | | | 500 | | | |
| Motorisation | Carburant | | | - | Petrol | | | | Diesel | | | |
| Cylindrée | | | cc | 1,597 | | | | 1,597 | | | |
| Course X Alésage | | | mm | 76 x 88 | | | | 76 x 88 | | | |
| Taux de compression | | | - | 10.5 : 1 | | | | 15.5 : 1 | | | |
| Nombre de cylindres | | | - | 4 In-line | | | | 4 In-line | | | |
| Performance | Puissance maxi | | | kW/rpm | 94.1 / 6,000 | | | | 84.6 / 3,400~4,000 | | | |
| ps/rpm | 128 / 6,000 | | | | 115 / 3,400~4,000 | | | |
| Couple maxi | | | Nm/rpm | 160 / 4,600 | | | | 300 / 1,500~2,500 | | | |
| kg.m/  rpm | 16.3 / 4,600 | | | | 30.6 / 1,500~2,500 | | | |
| Vitesse maxi | | | km/h | 181 | 175 | 181 | 175 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| Consommation | CO2 (Combiné) | | | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162  (157\*) | 176 | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Combiné | | | L/100km | 6.6 (6.4\*) | 7.2 | 7.0  (6.8\*) | 7.6 | 4.3 (4.2\*) | 5.5 | 4.7 (4.5\*) | 5.9 |
| Urbain | | | L/100km | 8.6 (8.2\*) | 9.8 | 9.1  (8.6\*) | 10.2 | 5.1 (4.8\*) | 7.4 | 5.5 (5.1\*) | 7.8 |
| Extra urbain | | | L/100km | 5.5 (5.4\*) | 5.7 | 5.8  (5.7\*) | 6.1 | 3.9 (3.8\*) | 4.5 | 4.2 (4.2\*) | 4.9 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Chiffres avec Stop & Start ISG

※ Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

※ Les chiffres d’essence et diesel sont basés sur la norme Euro 6.

**[2] XLV**

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- moteur e - XDi160 115ch. 1,6 litre diesel avec filtre à particules diesel catalysé

- moteur e - XGi160 128ch. 1,6 litre essence

- Système 4x4 intelligent avec mode de verrouillage

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique à 6 rapports avec choix de changement de rapport manuel

- suspension avant type MacPherson

- Barre de torsion à l’AR (2WD)

- Suspension arrière indépendante multi-bras (avec système de 4x4 intelligent)

- Direction assistée électrique

- Stabilisateur de tension

- Réservoir de carburant - capacité 47 litres

- Direction assistée intelligente 3 modes (Normal, Comfort et Sport)

- Système Stop & Start ISG avec transmission manuelle

**Style**

- Calandre noire

- Jonc chromé

- Pare-brise et vitres latérales avant anti-UV

- Vitre AR surteintées

- Barres de toit

- Becquet Sport arrière avec feu stop LED

- Jantes en alliage 18 " en 215 / 45R – Diamond Cutting

- Jantes en alliage 18 " en 215 / 45R

- Jantes en alliage 16 " en 205 / 60R

- Roues en acier 16 " en 205 / 60R

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours temporaire 125 / 80R16

- Volant gainé de cuir

- Garniture volant en uréthane

- Tableau de bord argenté avec intérieur beige et noir / gris

- Tableau de bord argentée accentué rouge

- Tapis de sol

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour LED

- Feux arrière LED

- Moulures bicolore inférieures

- Poignées de porte assorties à la carrosserie

- Poignées intérieures de porte chromées

- Seuil des portes avant en acier inoxydable

- Finition extérieure bicolore

- Nouvel éclairage d'ambiance sur la garniture de porte et façade centrale

**Sellerie**

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Banquette arrière rabattable (60/40) avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir - sièges arrière avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir couleur noire ou beige

- Sellerie TPU

- Sellerie en tissu plissé

- Siège avant ventilés

- Sièges avant chauffants

- Appui-tête des sièges avant réglables

- Banquette arrière inclinable à 32.5º

**Climatisation**

- Climatisation automatique bi-zone avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle avec fonction maximale de climatisation

- Conduit de chauffage arrière pour optimiser le contrôle du climat dans le véhicule

- Préchauffage électrique sur moteur diesel

**Confort**

- Combiné d’instrument intelligent avec un choix de six couleurs

- Combiné d’instrument analogique

- Répétiteurs de clignotant LED sur rétroviseurs extérieurs ou ailes avant

- Système audio avec lecteur MP3, Bluetooth® et / connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile HD avec streaming audio à partir de Smartphones etc et caméra de recul

- Navigateur TomTom® 7 "

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Bluetooth® mains-libres

- Antenne radio sur le toit

- Commande de clignotants par impulsion

- Lunette arrière chauffante avec minuterie de dégivrage

- Toit ouvrant électrique

- Vitres conducteur avec anti-pincement

- Clef rétractables avec système de déverrouillage à distance et alarme

- 4 haut-parleurs et 2 tweeters

- Commandes audio au le volant

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V sous le tableau de bord

- Prise de courant 230V dans le coffre

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables

- Capteur de pluie et allumage des phares automatique

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Hayon à vérins à gaz

- Grand espace de stockage central

- Porte-gobelet - avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Couvre bagages

- Boîte à outils

- Réglage en hauteur et profondeur du volant

- Volant chauffant

- Régulateur de vitesse

**Sécurité**

- Freinage d'urgence autonome (AEB)

- Alerte anti-collision (FWC)

- Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)

- Assistance active au maintien de voie (LKA)

- Commutation automatique des feux de route (HBA)

- Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (TSR)

- Structure de carrosserie monocoque haute qualité

- Barres de renfort latérales

- Airbags avant conducteur et passagers (déconnectable côté passager)

- Ceintures avec prétentionneurs et limiteur d’effort

- Airbags rideaux avant et arrière

- Airbags latéraux avant

- Airbag genoux conducteur

- Interrupteur marche/arrêt de l’airbag passager

- Radars de stationnement avant et arrière

- ABS

- ESP, HBA, HSA et ARP

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Antibrouillards avant halogène

- Porte avec lumières de courtoisie

- Système antivol

- Essuie-glace arrière intermittent

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Portière à sécurité enfant

- Fermeture centralisée automatique

- Ceintures de sécurité avec signal sonore

- Ancrage d’attache ISO-Fix

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système de surveillance de pression des pneus TPMS

\* La connexion HDMI n’est opérationnelle que lorsque le véhicule est à l’arrêt et les fonctionnalités offertes dépendent du Smarphone utilisé.

**DonnÉEs techniques**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roues Motrices | | | | 2WD | | AWD | 2WD | | AWD | |
| Transmission | | | | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Dimensions | Longueur | | mm | 4,440 | | | 4,440 | | | |
| Largeur | | mm | 1,798 | | | 1,798 | | | |
| Hauteur | | mm | 1,605 (1,635 : avec barres de toit) | | | 1,605 (1,635 : avec barres de toit) | | | |
| Empattement | | mm | 2,600 | | | 2,600 | | | |
| Voies | Avant | mm | 1,555 (1,550 : 18”) | | | 1,555 (1,550 : 18”) | | | |
| Arrière | mm | 1,555 (1,550 : 18”) | | | 1,555 (1,550 : 18”) | | | |
| Porte  à faux | Avant | mm | 865 | | | 865 | | | |
| Arrière | mm | 975 | | | 975 | | | |
| Angle d’approche | | Degrés | 20.0 | | | 20.0 | | | |
| Angle de sortie | | Degrés | 20.8 | | | 20.8 | | | |
| Angle de rampe | | Degrés | 17.0 | | | 17.0 | | | |
| Profondeur de gué | | mm | 300 | | | 300 | | | |
| Dégagement min | | mm | 167 | | | 167 | | | |
| Rayon de braquage | | m | 5.3 | | | 5.3 | | | |
| Chargement coffre | | litre | 720 (kit anti crevaison) | | | 720 (kit anti crevaison) | | | |
| Masses | PATC | | PATC | 1,870 | | 1,950 | 1,970 | | 2,060 | |
| Masse à vide | | Masse à vide | 1,315 | 1,345 | 1,450 | 1,405 | 1,425 | 1,505 | 1,535 |
| Poids tractable | Freiné | kg | 1,000 | | | 1,500 | | | |
| Non freiné | kg | 500 | | | 500 | | | |
| Motorisation | Carburant | | - | Essence | | | Diesel | | | |
| Cylindrée | | cc | 1,597 | | | 1,597 | | | |
| Course X Alésage | | mm | 76 x 88 | | | 76 x 88 | | | |
| Taux de compression | | - | 10.5 : 1 | | | 15.5 : 1 | | | |
| Nombre de cylindres | | - | 4 en ligne | | | 4 en ligne | | | |
| Performance | Puissance maxi | | kW/rpm | 94.1 / 6,000 | | | 84.6 / 3,400~4,000 | | | |
| ch/rpm | 128 / 6,000 | | | 115 / 3,400~4,000 | | | |
| Couple maxi | | Nm/rpm | 160 / 4,600 | | | 300 / 1,500~2,500 | | | |
| kg.m/rpm | 16.3 / 4,600 | | | 30.6 / 1,500~2,500 | | | |
| Vitesse maxi | | km/h | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| Consommation | CO2 (Combiné) | | g/km | 165(159\*) | 176 | 184 | 121(117\*) | 154 | 131(127\*) | 164 |
| Combiné | | L/100km | 7.1 (6.8\*) | 7.6 | 7.9 | 4.7 (4.5\*) | 5.9 | 5.1 (4.9\*) | 6.3 |
| Urbain | | L/100km | 9.5 (9.0\*) | 10.3 | 10.8 | 5.4 (5.1\*) | 7.5 | 5.7 (5.4\*) | 7.9 |
| Extra urbain | | L/100km | 5.6 (5.5\*) | 6.0 | 6.2 | 4.2 (4.2\*) | 4.9 | 4.6 (4.6\*) | 5.3 |

\* Chiffres avec Stop & Start ISG

※ Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

※ Les chiffres d’essence et diesel sont basés sur la norme Euro 6.

**[3] KORANDO**

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- 178ch. 2.2-litre e-XDi220 moteur diesel avec filtre à particules diesel catalysé

- 149ch. 2.0-litre e-XGi200 moteur essence

- Active AWD avec blocage de différentiel central

- Transmission manuelle à 6 rapports avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique à 6 rapports Aisin avec commande séquentielle

- Suspensions avant type MacPherson

- Suspension arrière indépendante multi-bras

- Direction assistée électrique

- Stabilisateur de tension

**Sellerie**

- Siège conducteur à réglage électrique (6 positions)

- Siège conducteur réglable en hauteur

- banquette arrière rabattable avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir

- Sellerie cuir rouge

- Sellerie en tissu tissé

- Siège du conducteur ventilé

- Sièges avant et arrière chauffants

**Climatisation**

- Climatisation automatique avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle avec fonction maximale de climatisation

- Conduit de chauffage arrière pour améliorer l'efficacité du contrôle de la température

- Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement

**Style**

- Nouvelle face avant (pare-chocs, calandre, blocs optiques)

- Grilles de ventilation noires chromées

- Vitres teintées

- Pare-brise et vitres latérales anti-UV

- Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

- Barres de toit

- Becquet arrière avec feu stop à LED

- Cache moteur acoustique

- Jantes alliage 18’’ avec pneus 225/55 silice

- Jantes alliage 17’’ avec pneus 225/60 silice

- Jantes alliage 16’’ avec pneus 215/65 silice

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours temporaire 155/90R16

- Roue de secours

- Emplacement de la clé de contact éclairé

- Volant gainé de cuir

- Volant uréthane

- « Gloss woodgrain » sur la planche de bord avec intérieur beige et rouge

- « Carbon Grain » sur la planche de bord avec intérieur noir

- Tapis de sol

- Lumière d’accueil pour éclairer sous le rétroviseur extérieur

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour à LED

- Blocs optiques AR et feux de position à LED

- Moulures inférieures

- Doubles sorties d’échappements chromés

- Poignées de portes extérieures couleurs carrosserie

- Console centrale

- Essuie-glace blade

- Poignées de porte intérieures chromées

- Seuils de porte en acier inoxydable

- Grilles de haut-parleurs chromées

**Confort**

- Combiné d’instrument avec un choix de six couleurs

- Répétiteur de clignotants à LED sur les rétroviseurs extérieurs

- Économiseur de batterie

- Régulateur de vitesse électronique avec fonction ECO

- Système audio 2-din avec MP3, lecteur de CD et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile haute résolution streaming audio et un lien vers Smartphone et caméra de recul

- Système de navigation TomTom 7 " avec lien vers Smartphone et caméra de recul

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Mains-libres Bluetooth®

- Antenne sur le toit

- Dégivrage des essuie-glaces AV

- Commande de clignotant par impulsion

- Lunette arrière dégivrante avec minuterie

- Toit ouvrant électrique

- Vitres anti-pincement

- Camera avant

- Clef rétractable, avec verrouillage à distance et alarme

- Système d’ouverture et démarrage sans clefs

- Six haut-parleurs incluant 2 tweeters pour un son de qualité

- Commandes du système audio au volant

- Double gicleurs de lave-glaces

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V AV & AR

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Double vérins de hayon à gaz

- Console de rangement centrale

- Poignée intérieure de hayon

- Porte-gobelets avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Filet de sécurité dans le coffre

- Boîte à outils

- Contacteur électrique d’ouverture de hayon

- Volant réglable en Hauteur et profondeur

- Volant chauffant

- Rangements

- Capteur de pluie et allumage automatique des phares

**Sécurité**

- Châssis haute résistance - structure semi-monocoque

- Barres latérales de renfort pour une protection optimale de côté

- Airbags conducteur et passager avant

- Limiteurs d'effort et prétensionneurs de ceinture de sécurité

- Airbags rideaux pour les passagers avant et arrière

- Airbags latéraux pour les passagers avant

- Appuis-tête actifs sur les sièges avant

- Airbag passager déconnectable

- Radar de recul avec alarme 3 niveaux

- Système de freinage antiblocage à 4 canaux (ABS)

- ESP avec freinage d'urgence BAS,

- Assistance au démarrage en côte (HSA)

- Anti-retournement (ARP)

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Lampes de courtoisie

- Radio

- Essuie-glace arrière intermittent

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Sécurité enfant sur les portières AR

- Fermeture centralisée automatique

- Alarme ceintures de sécurité avant

- Ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points

- Ancrage ISO-FIX pour siège enfant

- Rétroviseur photosensible

- Système de surveillance de pression des pneus TPMS

\* La connexion HDMI n’est opérationnelle que lorsque le véhicule est à l’arrêt et les fonctionnalités offertes dépendent du Smarphone utilisé.

**DonnÉEs techniques**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTORISATION | | | | Diesel 2.2L | | | | Essence 2.0L | | | |
| TRANSMISSION | | | | 2WD | | AWD | | 2WD | | AWD | |
| BOITE DE VITESSE | | | | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| EMISSION | | | | Euro 6 | | | | Euro 6 | | | |
| Dimensions | Longueur | | mm | 4,410 | | | | | | | |
| Largeur | | mm | 1,830 | | | | | | | |
| Hauteur | | mm | 1,675 (1,710 : with roof rack) | | | | | | | |
| Empattenment | | mm | 2,650 | | | | | | | |
| Voies | Avant | mm | 1,573 | | | | | | | |
| Arrière | mm | 1,558 | | | | | | | |
| Porte à faux | Avant | mm | 920 | | | | | | | |
| Arrière | mm | 840 | | | | | | | |
| Dégagement min | | mm | 180 | | | | | | | |
| Rayon de braquage min | | m | 5.4 | | | | | | | |
| Masses | Poids brut du véhicule | | Kg | 2,180 | 2,180 | 2,260 | 2,260 | 2,100 | | 2,170 | |
| Poids à vide | | Kg | 1,598~  1,654 | 1,613~  1,668 | 1,679~  1,734 | 1,694~  1,749 | 1,537~  1,592 | 1,545~  1,599 | 1,618~  1,673 | 1,625~  1,680 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,000 | | | | 1,500 | | | |
| Non freiné | Kg | 750 | | | | 750 | | | |
| Motorisation | Carburant | | - | Diesel | | | | Petrol | | | |
| Reservoir | | litre | 57 | | | | | | | |
| Cylindrée | | cc | 2,157 | | | | 1,998 | | | |
| Course x Alésage | | mm | 86.2 x 92.4 | | | | 86 x 86 | | | |
| Taux de compression | | - | 15.5 : 1 | | | | 10.5 : 1 | | | |
| Nombre de cylindre | | - | 4 in-line | | | | 4 in-line | | | |
| Performances | Puissance maxi | | kW/rpm | 130.9/4,000 | | | | 109.6/6,000 | | | |
| ps/rpm | 178/4,000 | | | | 149/6,000 | | | |
| Couple maxi | | Nm/rpm | 400/1,400~2,800 | | | | 197/4,000 | | | |
| kg.m/rpm | 40.7/1,400~2,800 | | | | 20.1/4,000 | | | |
| Vitesse maxi | | Km/h | 185 | | 185 | | 163 | 165 | 163 | 165 |
| Consommations | CO2 (combiné) | | g/km | 137(EEM)  /139 | 167 | 152 | 177 | 175 | 185 | 192 | 198 |
| Urban | | L/100km | 6.4(EEM)  /6.5 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 9.70 | 10.32 | 10.57 | 10.86 |
| Extra Urban | | L/100km | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 6.22 | 6.61 | 6.86 | 7.16 |
| Combined | | L/100km | 5.2(EEM)  /5.3 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 7.51 | 7.96 | 8.24 | 8.51 |

\* EEM : Electric Energy Management

※ Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

※ Les chiffres d’essence et diesel sont basés sur la norme Euro 6.

**[4] RODIUS**

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- Moteur diesel 2.2 e-XDi 178ch avec filtre à particules diesel catalysé

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- 7 rapports automatiques « E – Tronic » avec mode hiver (fournie par Mercedes-Benz)

- Commutateur Gearshift pour une conduite plus dynamique

- 4WD Part-time

- Suspension AV à double triangulation et à ressorts hélicoïdaux

- Suspension arrière indépendante multi-bras

- Amortisseurs à gaz

- Réservoir de carburant de 80 litres

- Direction assistée hydraulique

- Direction assistée asservie à la vitesse

- Volant inclinable

- Frein de stationnement au pied

- 4 Freins à disques ventilés

**Sellerie**

- 8 positions réglables pour le siège du conducteur

- Sièges avant et arrière chauffants

- 3 positions de rabattement des sièges

- Troisième rangée de sièges amovible

- Tablettes pour les sièges de deuxième rangée

- Sellerie en tissu plissé

- Sellerie TPU

- Sellerie cuir

- Appuie-têtes inclinables des sièges avant

**Climatisation**

- Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement

- Air conditionné manuel bi-zone AV-AR

-Climatisation automatique bi-zone AV-AR avec capteur de température et indicateur de température extérieure

- Conduit d'évacuation arrière pour une meilleure circulation de l'air

- Système de contrôle de qualité de l'air AQS

- Filtres actifs

**Style**

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Calandre chromée

- Option caméra frontale

- Essuie-glaces blade

- Jantes alliage 16 " avec pneus 225 / 65R

- Jantes alliage 17 " avec pneus 235 / 60R ( 2RM )

- Jantes alliage 17 " avec pneus 235 / 60R (« diamant cutting » sur 4WD )

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours

- Rétroviseurs extérieurs assortis à la couleur de carrosserie

- Poignées de porte extérieures assortis à la couleur de carrosserie

- Répétiteurs de clignotant latéraux

- Jonc chromé le long de la ceinture de caisse

- Moulure latérale chromée

- Seuils de portes en acier inoxydable

- Barres de toit

- Toit ouvrant électrique

- Garde-boues bavettes

**Confort**

- Système audio 2-din avec MP3, lecteur de CD et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile haute résolution avec streaming audio et un lien vers Smartphone et caméra de recul

- Commandes audio sur le volant

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Bluetooth®

- Système RDS

- 4 haut-parleurs + 2 tweeters

- Rétroviseurs extérieurs Bleutées, à réglage électrique, rabattables et chauffant

- Régulateur de vitesse électronique avec fonction ECO

- Volant chauffant en cuir

- Hayon avec ouverture par vérins à gaz

- Vitres teinté

- Pare-brise et vitre latérales avant anti UV

- Vitres arrière sur-teintées

- Capteur de pluie

- Lunette arrière dégivrante

- Économiseur de batterie

- Console centrale avec porte-gobelets et espace de rangement

- Chargeur USB et prise d'alimentation à l'arrière de la console centrale

- Console au pavillon

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Cendrier amovible

- Rangements

- Boîte à outils dans le coffre

- Étui à lunettes

- Essuie-glaces AV dégivrants

- Ceintures réglable manuellement en hauteur sur le pilier B

- Tablettes pour la 2e rangée de sièges

**Sécurité**

- Structure monocoque avec NVH améliorée

- Airbags avant avec ceintures de sécurités avec prétentionneurs et limiteur d’effort

- Airbags latéraux

- Distribution électronique de la force de freinage (EBD) et système de freinage anti-blocage (ABS)

- ESP avec freinage d'urgence BAS et anti-retournement (ARP)

- Système d’ancrage ISOFIX pour siège d'enfant

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système de recul avec alarme 3 niveaux

- Sécurité enfant sur les portes AR

- Clef rétractables avec système de verrouillage à distance et sécurité antivol antidémarrage

- Feux de jour

- Feux antibrouillard avant et arrière

- Fermeture centralisée automatique

- Lumière de courtoisie dans les portières

- Colonne de direction réglable

- Système de surveillance de pression des pneus

**Intérieur**

- Intérieur bicolore gris/noir « carbon black »

- Intérieur deux tons Marron/Beige « woodgrain»

- Console et portière avec intérieur marron/beige

- Jauge centrale

- Tapis de sol

- Levier de vitesse cuir et « carbon black »

- Levier de transmission manuelle en cuir

- Combiné d’instruments supervision

- Ordinateur de bord

- Portières avec espaces de rangement

\* La connexion HDMI n’est opérationnelle que lorsque le véhicule est à l’arrêt et les fonctionnalités offertes dépendent du Smarphone utilisé.

**DONNEES TECHNIQUES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTORISATION | | | | 2.2L Diesel | | |
| TRANSMISSION | | | | 2WD | | 4WD Partiel |
| BOITE DE VITESSE | | | | 6MT | 7AT | 7AT |
| Dimensions | Longueur | | mm | 5,130 | | |
| Largeur | | mm | 1,915 | | |
| Hauteur | | mm | 1,815 (1,850 : with roof rack) | | |
| Empattement | | mm | 3,000 | | |
| Voies | Avant | mm | 1,610 | | |
| Arrière | mm | 1,620 | | |
| Porte à faux | Avant | mm | 975 | | |
| Arrière | mm | 1,155 | | |
| Angle d’approche | | degrés | 19.4 | | |
| Angle de sortie | | degrés | 18.6 | | |
| Angle de rampe | | degrés | 18.9 | | |
| Garde au sol | Avant | mm | 185 | | |
| Arrière | mm | 200 | | |
| Rayon de braquage | | m | 5.7 | | |
| Masses | PATC | | Kg | 2,750 | | 2,850 |
| Masse à vide | | Kg | 1,981~2,053 | 1,995~2,066 | 2,135~2,204 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,000 | | |
| Non freiné | Kg | 750 | | |
| Moteur | carburant | | - | Diesel | | |
| capacité | | cc | 2,157 | | |
| Alésage x course | | mm | 86.2 x 92.4 | | |
| Ratio de compression | | - | 15.5 : 1 | | |
| Nombre de cylindres | | - | 4 en ligne | | |
| Performances | Puissance maxi | | kW/rpm | 130.9 / 4,000 | | |
| ps/rpm | 178 / 4,000 | | |
| Couple maxi | | Nm/rpm | 400 / 1,400 ~ 2,800 | | |
| kg.m/rpm | 40.7 / 1,400 ~ 2,800 | | |
| Vitesse maxi | | Km/h | 187km/h | | |
| Consommations | CO2 (Combiné) | | g/km | 196 | 203 | 210 |
| Combiné | | L/100km | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
| Urbain | | L/100km | 9.3 | 9.9 | 10.1 |
| Extra urbain | | L/100km | 6.4 | 6.5 | 6.7 |

**[5] REXTON**

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

* Moteur diesel 2.2L e-XDi 181ch avec filtre à particules diesel catalysé
* 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse
* 7 rapports automatiques avec mode hiver (fournie par Mercedes-Benz)
* 4WD Part-time enclenchable en roulant
* Suspension AV à double triangulation et à ressorts hélicoïdaux
* Suspension arrière à essieu rigide 5 liens
* Suspension arrière indépendante multi-bras à 10 liens (uniquement avec BVA)
* Freins à disque ventilés AV & AR
* Frein de parking electrique
* Reservoir de 70L
* Preparation pour attelage
* Stabiliseur de tension

**Direction**

* Direction assistée hydraulique
* Direction assistée asservie à la vitesse
* Volant gainé cuir avec commande au volant
* Direction ajustable en hauteur et profondeur
* Blocage mécanique de la direction
* Volant chauffant

**Sellerie**

* Siège conducteur électrique ajustable sur 8 directions
* Siège passager électrique ajustable sur 6 directions
* Banquette rabattable 60/40 au 2nd rang avec accoudoir central
* Assises rabattables au 2nd rang
* Banquette rabattable 50/50 au 3eme rang
* Mémorisation de réglages pour 3 conducteurs incluant le réglage des rétroviseurs extérieurs
* Fonction « Easy Access » pour le siège conducteur
* Sièges AV & AR chauffants
* Sièges AV ventillés
* Appuie-tête AV coulissants
* Sellerie Cuir Nappa Noir
* Sellerie Cuir Nappa Brun
* Sellerie TPU
* Sellerie Tissus plissé

**Exterieur**

* Liseret chromé sur la calandre
* Blocs optiques AV lenticulaires
* Feux de croisement 25W HID (high-intensity discharge)
* Skis AV & AR noirs brilliant
* Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs LED intégrés
* Antibrouillards avant et feux d’intersection LED
* Bloc optique AR à LED
* Becquet AR avec troisième feux de stop LED intégré
* Eclairage de plaque AR à LED
* Essuie-glace AV blade
* Poignées de portes extérieures ton carrosserie
* Moulures d’empattement
* Muffler invisible
* Barres de toit longitudinales
* Antenne de toit type Shark
* Toit ouvrant éléctrique
* Antibrouillard AR
* Feux diurnes AV à LED

**Interieur**

* Placage intérieurs “Woodgrain” sur la façade centrale, la console et les contreportes
* Pare-soleil avec éclairage et extensions
* Boite à gant avec fermeture par clé et éclairage intérieur
* Porte gobelets
* Habillage tissus du pillier A
* Habillage grip du pillier B
* Poignées interieures façon aluminium
* Barres de seuil AV illuminées
* Pommeau de levie de vitesse en cuir (BVM)
* Eclairage intérieur LED
* Poignées interieures façon aluminium
* Lumière d’ambiance sur les contreportes et les poignées
* Tapis de sol

**Jantes et pneumatiques**

* Jantes Alliage 17” en 235/70
* Jantes Alliage 18” en 255/60 (diamond cut)
* Jantes Alliage 20” en 255/50 (chrome finish)
* Kit anti-crevaison

**Sécurité**

* Freinage d’urgence autonome (AEB)
* Alerte Anti-collision (FCW)
* Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)
* Commutation automatique des feux de route (HBA)
* Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (TSR)
* Detecteur d’angle mort (BSD)
* Alerte de traverse arrière (RCTA)
* Assistance de changement de voie (LCA)
* Construction en acier haute resistance
* Châssis Ultra rigide pour plus de résistance, moins de vibration et de bruit
* Barres laterals de renfort dans les portieres AV & AR
* Freinage ABS
* Contrôle de stabilité (ESP) incluant l’assistance à la motricité (TCS), l’aide à la descente (HDC), l’anti-retournement (ARP) et le signal de freinage d’urgence (ESS)
* Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable côté passager)
* Airbags latéraux AV & AR
* Airbags rideaux AV & AR
* Airbag genoux conducteur
* Prétensionneurs et limiteurs de charge conducteur et passager
* Prétensionneurs et limiteurs de charge passagers 2nd rang (sauf place centrale)
* Alarme de rappel pour les ceintures AV
* Points d’ancrage ISOFIX
* Ceinture de sécurité ajustable en hauteur conducteur et passager
* Verrouillage enfant des portieres AR
* Fermeture automatiques de portes
* Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
* Numéro de chassis visible

**Confort**

* Régulateur de vitesse
* Dégivrage des essuie glace AV
* Rétroviseur intérieur éléctrochromique
* Réglage de l’assiette des phares
* Essuie-glaces intermittents
* Allumage automatique des feux et détecteur de pluie
* Pare-brise à traitement solaire et acoustique
* Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants
* Vitres avant teintées
* Vitres arrières surteintées
* Système anti-pincement
* Clignotants à impulsion
* Entrée mains-libres
* Barrillet de démarrage illuminé
* Combiné d’instrument Supervision écran couleur 7” TFT
* Combiné d’instrument Supervision écran monochrome 3.5” TFT-LCD
* Couvre baggage, crochets d’arrimage et filet (5 seater)
* Etagères de coffre
* Filet de séparation
* Système multimedia Standard 8” et caméra de recul
* Système de navigation HD 9.2” et caméra de recul
* Système de vision “Bird view 3D”(AVM)
* Six haut parleurs
* Entrées USB & Aux
* Connexion Bluetooth avec streaming audio
* Commandes audio au volant
* Connectivité (Apple Carplay & Google Android Auto)
* Hayon de coffer éléctrique
* Radar de stationnement AV (4 radars) à 2 niveau d’alarme
* Radar de stationnement AR (4 radars) à 3 niveau d’alarme
* Système Smart Key avec fermeture automatiques des portières et des vitres
* Alimentation 12V & USB sur la console central AR
* Convertisseur 220V

**Climatisation**

* Climatisation Automatique Bi-zone
* Commande de climatisation AR sur version 7 places
* Degivrage et desembuage automatique
* Contrôle de la qualité de l’air dans l’habitacle
* Ionizer
* Bouche d’air dans la console centrale AR
* Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement

\* Les équipements ci-dessus sont basés sur les spécifications Européennes

**■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorisation | | | | Diesel 2.2 (5-places) | | | | Diesel 2.2 (7-places) | | | |
| Transmission | | | | 2WD | | Part time 4WD | | 2WD | | Part time 4WD | |
| Boite de vitesse | | | | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT |
| Emissions | | | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | |
| Dimensions | Longueur | | Mm | 4,850 | | | | | | | |
| Largeur | | Mm | 1,960 | | | | | | | |
| Hauteur | | Mm | 1,825 (with roof rack) | | | | | | | |
| Empattement | | Mm | 2,865 | | | | | | | |
| Voies | AV | Mm | 1,640 | | | | | | | |
| AR | Mm | 1,640 | | | | | | | |
| Porte à Faux | AV | Mm | 895 | | | | | | | |
| AR | Mm | 1,090 | | | | | | | |
| Garde au sol mini | | Mm | 224 (Multi-bras) / 203 (Essieu rigide) | | | | | | | |
| Rayon de braquage | | M | 5.5 | | | | | | | |
| Poids | PTAC | | Kg | 2,750 | | 2,860 | | 2,850 | | 2,960 | |
| Masse à vide | | Kg | 1,995~  2,065 | 2,005~  2,106 | 2,095~  2,165 | 2,105~  2,206 | 2,020~  2,092 | 2,030~  2,133 | 2,120~  2,192 | 2,130~  2,233 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,000 |
| Non freiné | Kg | 750 | | | | | | | |
| Motorisation | Carburant | | - | Diesel | | | | | | | |
| Reservoir | | ℓ | 70 | | | | | | | |
| Cylindrée | | Cc | 2,157 | | | | | | | |
| Course X Alésage | | Mm | 86.2 X 92.4 | | | | | | | |
| Ration de compression | | - | 15.5:1 | | | | | | | |
| Nombre de cylindre | | - | 4 en ligne | | | | | | | |
| Performance | Puissance maxi | | kW/rpm | 133.1 /4,000 | | | | | | | |
| ps/rpm | 181 /4,000 | | | | | | | |
| Couple maxi | | Nm/rpm | 400 / 1,400~2,800 | 420 / 1,600~2,600 | 400 / 1,400~2,800 | 420 / 1,600~2,600 | 400 / 1,400~2,800 | 420 / 1,600~2,600 | 400 / 1,400~2,800 | 420 / 1,600~2,600 |
| kg.m/rpm | 40.7 / 1,400~2,800 | 42.8 / 1,600~2,600 | 40.7 / 1,400~2,800 | 42.8 / 1,600~2,600 | 40.7 / 1,400~2,800 | 42.8 / 1,600~2,600 | 40.7 / 1,400~2,800 | 42.8 / 1,600~2,600 |
| Vitesse maxi | | km/h | 185 | | | | 185 | | | |
| Consommations | Urbain | | ℓ/100km | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.4 |
| Extra urbain | | ℓ/100km | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7.0 |
| Mixte | | ℓ/100km | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.3 |
| CO2 (Mixte) | | g/km | 199 | 211 | 204 | 213 | 203 | 211 | 208 | 218 |

\* Les consommations peuvent varier selon les conditions de conduit et de roulage.

\* Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

FIN.