**Technische gegevens**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaier – STIHL AP accusysteem** | | | |
|  | **STIHL  RMA 750 V** | **STIHL  RMA 756 V** | **STIHL  RMA 7 RV** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion | | |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos | | |
| Elektrisch / mechanisch vermogen (kW): \* | 3,3 / 2,7 | 3,7 / 2,9 | |
| Gewicht (kg): \*\* | 49,2 | 52 | 45,6 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 93 | | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 84 | | |
| Maaibreedte (cm): | 48 | 54 | 51 |
| Maaihoogte (mm): | 25–100 | | |
| Snijhoogteverstelling per wiel: | 6 niveaus | | |
| Inhoud grasopvangbox (l): | 80 | | / |
| Start / stop: | Elektrostart / motorstop | | |
| Maaimodi: | Eco / Standard / Auto-Boost | | |
| Wielaandrijving: | Elektronisch gestuurde Vario-aandrijving tot 6 km/u | | |
| Behuizing: | Aluminium buitenbehuizing, polymeer binnenbehuizing | | |
| Maaifuncties: | Grasopvangbox achteraan, achter- en zijuitworp, mulchen | | Mulchen en zijuitworp |
| Uitrusting: | Digitaal bedieningspaneel, Connected functie, inklapbaar comfortstuur in drie standen verstelbaar in de hoogte, multimes, dubbel kogelgelagerde wielen met aluminium velgen en rubberen banden, draaggreep, frontbescherming, vervangbare metalen stootstrips | | |
| Prijs (Euro): \*\*\*\* | 2.459,00 | 2.669,00 | 2.299,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | | | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* zonder accu;   
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Aanbevolen verkoopprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaier – STIHL AP accusysteem** | | | |
|  | **STIHL  RMA 750 V** | **STIHL  RMA 756 V** | **STIHL  RMA 7 RV** |
| Prestatievermogen bij gebruik met twee **in serie geschakelde accu’s** **AP 500 S** | | | |
| * Nominale spanning (V): | 72 (2x36) | | |
| * Nominale capaciteit (Wh): | 674 (2x337) | | |
| * Max. maaiprestatie (m²): | 765 | 750 | 910 |
| * Oplaadtijd met lader AL 501  80 % / 100 % (min): | 40 / 55 | | |
| Prijs (Euro): \*\*\*\* | | | |
| * STIHL AP 500 S accu: | 499,00 | | |
| * STIHL AL 501 snellader: | 169,00 | | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* zonder accu;   
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Aanbevolen verkoopprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.