**Panasonic lanza actualización de firmware para sus audífonos inalámbricos True Wireless RZ-S500W y RZ-S300W**

**Introducción**

Panasonic lanzará una actualización de firmware para los audífonos inalámbricos True Wireless **RZ-S500W y RZ-S300W** junto con una aplicación para mejorar las funciones y usabilidad. Todos los programas estarán disponibles el 25 de febrero de 2021. Las principales funciones a actualizar son las siguientes:

Versión de firmware:

RZ-S500W JMS1ZY 02.50



RZ-S300W JMS1ZX 02.00

* **Agrega la opción de personalización del sensor táctil**
* **Mejora la calidad de transmisión de voz durante las llamadas telefónicas**
* **Agrega una explicación de cómo activar los audífonos** **desde el modo de "apagado automático"**

A continuación se incluyen más detalles sobre las mejoras del firmware.

**Nueva Opción de Personalización del Sensor Táctil**

Los usuarios ahora pueden personalizar los controles de los sensores táctiles izquierdo y derecho a través de la aplicación.



Lista de controles de sensor táctil


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operaciones Generales** | | **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_play_stop.png** | Reproducir / Detener |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_song_back.png** | Retroceder una pista |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_song_feed.png** | Adelantar una pista |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_vol_minus.png** | Bajar volumen |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_vol_plus.png** | Subir volumen |
| RZ-S500W  **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_External_soundcontrol_switching.png** | Cambiar modo de control de Sonido Ambiental |
| RZ-S300W  C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_External_soundcontrol_off_switching.png |
| RZ-S500W  **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_noise_canceling.png** | Cancelación de ruido\* |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_ambient.png** | Sonido Ambiental |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_External_soundcontrol_off.png** | Apagar control de Sonido Ambiental |
| C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_voice_assistant.png | Iniciar Asistente de Voz |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_no_function.png** | Sin función |
| **Teléfono** | **Al recibir una llamada** | **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_incoming_call.png** | Tomar llamada |
|  | Rechazar llamada |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_no_function.png** | Sin función |
| **Durante una llamada** | **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_vol_minus.png** | Bajar volumen |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_vol_plus.png** | Subir volumen |
|  | Finalizar llamada |
| **C:\Users\ishikawa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\icon_btn_no_function.png** | Sin función |

*\*La función de cancelación de ruido solo está disponible para el RZ-S500.*

**Como instalar**

Toque el botón de configuración para mostrar la pantalla de configuración.

Toque "Personalizar el sensor táctil" y elija entre las opciones de control disponibles.



**Calidad de transmisión de voz mejorada durante las llamadas telefónicas**

Durante las llamadas telefónicas, las voces de los usuarios se transmiten más claramente que antes al otro extremo de la línea.


Mejoras:

(1) Reducción del recorte y distorsión de las voces de tonos bajos.

(2) Voces más claras, con una reproducción de sonido cercana a la voz real del hablante.


(3) Incluso los susurros agudos son más claros, con una reproducción de sonido cercana a la voz real del hablante.

**Colección de sonido**

****

**Nueva explicación para reactivar los audífonos desde el modo "apagado automático"**

Los usuarios ahora pueden ver cómo activar los audífonos desde la configuración de "apagado automático" a través de la aplicación.



**Acerca de la configuración de "apagado automático"**

Si los audífonos no detectan sonido durante un período de tiempo específico, los auriculares se apagan automáticamente. Los usuarios pueden elegir entre "Siempre encendido", "5 minutos", "10 minutos", "30 minutos" y "60 minutos".

**Cómo reactivar los audífonos desde el modo de "apagado automático"**

Mantenga presionados los sensores táctiles izquierdo y derecho hasta que la luz LED se encienda (aproximadamente 2 segundos). Si los audífonos no se encienden, asegúrese de que estén completamente cargados.



*\*La foto muestra el modelo RZ-S500W.*

**Como actualizar**

**Antes de empezar**

Cargue tanto el lado izquierdo como el derecho de los auriculares a más del 70%.

El proceso de actualización tardará aproximadamente 15 minutos1 en completarse.

El tamaño del archivo es de aproximadamente 1.8 MB.

**Comprobación de la versión de firmware y actualización**


Puede utilizar la aplicación gratuita "Technics Audio Connect"2 para actualizar el firmware de los audífonos conectados.

Cuando se detecte la última versión del firmware, toque "Actualizar".


*1 La actualización puede tardar hasta una hora según el dispositivo y el entorno de Internet.*

*2 Compatible con teléfonos inteligentes y tabletas equipados con Android ™ 6.0 o superior y que sean compatibles con Google Play ™, o un iPhone ®, iPad ® y iPod Touch ® equipados con iOS9.3 o superior.*

*Las imágenes a continuación son de la aplicación en un dispositivo Android ™. La interfaz de usuario diferirá ligeramente en iOS, pero el procedimiento es el mismo.*



Al tocar "Actualizar", el firmware se transfiere a los audífonos para comenzar la actualización. Las transferencias pueden interrumpirse o ralentizarse si se reproduce música o hay una llamada durante la transferencia. Inicie la transferencia con los audífonos fuera de su base de carga, colóquelos cerca y no los utilice.



Espere hasta que se complete la actualización para poder utilizar los audífonos y la aplicación. Una vez que se haya actualizado el firmware, los audífonos se reiniciarán automáticamente y se volverán a conectar con el teléfono.

La aplicación no funcionará correctamente hasta que se complete la actualización. No intente utilizar los audífonos o la aplicación mientras la actualización está en curso.



La actualización estará completa cuando aparezca la pantalla principal.

[NOTA]

Las funciones, los nombres de las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

AVISO DE MARCA:

iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Google, Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.