

**PERSINFORMATIE**

Datum: Maart 2018

**88ste Internationale Autosalon van Genève 2018**

**Hal / Stand: 4 / 4131**

**SSANGYONG STELT ZIJN GAMMA VOOR MJ 2018 TENTOON IN GENÈVE**

**[1] TIVOLI**

**[2] XLV**

**[3] KORANDO**

**[4] RODIUS**

**[5] REXTON**

※ De uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**[1] TIVOLI**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

- 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor

- 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)

- Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus

- Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat met manuele schakelinrichting

- Voorwielophanging met McPherson-veerpoten

- Achterwielophanging met torsieas (2WD)

- Meerarmige achterwielophanging (AWD)

- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

- Spanningsstabilisator

- Brandstoftank van 47 liter

- Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)

- Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

- Pianozwart radiatorrooster

- Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep

- Zilverkleurige dakrails

- Zwarte dakrails

- Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht

- 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R

- 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R

- Bandenherstelkit

- Noodreservewiel 125/80 R16

- Volwaardig reservewiel

- Stuurwiel overtrokken met leder

- Stuurwiel overtrokken met urethaan

- Versnellingspookknop in leder

- Versnellingspookknop in urethaan

- Zilverkleurige accenten op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur

- Zilverkleurige en bruine accenten op het instrumentenbord bij het bruine interieur

- Vloermatten

- In de hoogte verstelbare projectiekoplampen

- In de hoogte verstelbare HID-koplampen

- Led-dagverlichting

- Achterlichtblokken met led-technologie

- Op de bumper gemonteerde zijdelingse richtingaanwijzer

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Buitendeurgrepen in koetswerkkleur

- Hybride ruitenwisserbladen

- Binnendeurgrepen in chroom

- Binnendeurgrepen in zilver (standaard)

- Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan

- Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)

- Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)

- Sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

- 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder

- Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon

- Zwarte lederen stoelbekleding

- Bekleding in een combinatie van thermoplastisch polyurethaan (TPU) en stof

- Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print

- Beige lederen stoelbekleding

- Geweven stoffen stoelbekleding

- Geventileerde voorstoelen

- Verwarmbare voorstoelen

- Verstelbare hoofdsteunen vooraan

- Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning (standaard)

- Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren

- Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

- Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting

- Klassiek instrumentenbord (standaard)

- Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de spatborden

- Elektronische snelheidsregelaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera

- TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)

- USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie

- USB-geheugenaansluiting en HDMI-poort voor Smart Audio

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Staafantenne op het dak

- Achterruitverwarming met timer

- Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm

- Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde

- Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobediening op het stuurwiel

- Boordcomputer met buitentemperatuurweergave

- 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte

- Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

- Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers

- Mobiele asbak

- Sleutelgatverlichting

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Centraal opbergvak

- Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak

- Bekerhouders in de console vooraan

- Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels

- Zonneklep met make-upspiegel (standaard)

- Bagageafdekking en veiligheidsnet

- In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage

- Gereedschapsset in de bagageruimte

- Elektronisch bediende achterklep

- Telescopisch en kantelbaar stuurwiel

- Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

- Autonome noodremhulp (AEBS)

- Forward Collision Warning (FCW)

- Rijstrookwaarschuwing (LDWS)

- Rijstrookassistent (LKAS)

- Grootlichtassistent (HBA)

- Verkeersbordherkenning (TSR)

- Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Frontale airbags voor bestuurder en passagier

- Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners

- Gordijnairbags voor- en achteraan

- Zijdelingse airbags vooraan

- Knieairbag voor bestuurder

- Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag

- Parkeersensoren achteraan

- Parkeersensoren vooraan

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem

- Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en actieve koprolbescherming

- Noodstopsignalen

- Geventileerde schijfremmen vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Led-mistkoplampen

- Mistachterlicht

- Hoffelijkheidsverlichting op de deuren

- Antidiefstalsysteem met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)

- Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan

- Centrale driepuntsgordel achteraan

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische binnenspiegel

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

- Zichtbaar VIN-nummer

\* De HDMI-verbinding ondersteunt enkel audio terwijl de auto in beweging is en de functies kunnen worden beperkt naargelang het smartphonetype.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | Benzine | Diesel |
| Aangedreven wielen | 2WD | Vierwielaandrijving | 2WD | Vierwielaandrijving |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 4.202 | 4.202 |
| Totale breedte | mm | 1.798 | 1.798 |
| Totale hoogte | mm | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.600 | 2.600 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 | 1.555 |
| Achteraan | mm | 1.555 | 1.555 |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | 865 |
| Achteraan | mm | 737 | 737 |
| Oprijhoek | graden | 20,5 | 20,5 |
| Afrijhoek | graden | 28,0 | 28,0 |
| Overschrijdingshoek | graden | 17,0 | 17,0 |
| Min. bodemvrijheid | mm | 167 | 167 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,3 | 5,3 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 1.810 | 1.900 | 1.920 | 2.010 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.270 ~ 1.343 | 1.300 ~ 1.363 | 1.400 ~ 1.463 | 1.355 ~ 1.422 | 1.390 ~ 1.453 | 1.455 ~ 1.522 | 1.480 ~ 1.543 |
| Bruto trailergewicht | Geremd | kg | 1.000 | 1.500 |
| Ongeremd | kg | 500 | 500 |
| Motor | Brandstof | - | Benzine | Diesel |
| Brandstoftank | L | 47 | 47 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 1.597 | 1.597 |
| Boring x slag | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Compressieverhouding | - | 10,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | 115 / 3.400 ~ 4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 160 / 4.600 | 300 / 1.500 ~ 2.500 |
| kg.m/t/min | 16,3 / 4.600 | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 |
| Topsnelheid | km/u | 181 | 175 | 181 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162(157\*) | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 6,6 (6,4\*) | 7,2 | 7,0(6,8\*) | 4,3 (4,2\*) | 5,5 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 |
| In de stad | l/100 km | 8,6 (8,2\*) | 9,8 | 9,1(8,6\*) | 5,1 (4,8\*) | 7,4 | 5,5 (5,1\*) | 7,8 |
| Buiten de stad | l/100 km | 5,5 (5,4\*) | 5,7 | 5,8(5,7\*) | 3,9 (3,8\*) | 4,5 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[2] XLV**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

- 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor

- 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)

- Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus

- Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat met manuele schakelinrichting

- Voorwielophanging met McPherson-veerpoten

- Achterwielophanging met torsieas (2WD)

- Meerarmige achterwielophanging (AWD)

- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

- Spanningsstabilisator

- Brandstoftank van 47 liter

- Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)

- Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

- Pianozwart radiatorrooster

- Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep

- Zilverkleurige dakrails

- Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht

- 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R

- 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R

- Bandenherstelkit

- Noodreservewiel 125/80 R16

- Volwaardig reservewiel

- Stuurwiel overtrokken met leder

- Stuurwiel overtrokken met urethaan

- Versnellingspookknop in leder

- Versnellingspookknop in urethaan

- Titaniumkleurige accentlak op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur

- Titaniumkleurige en bruine accentlak op het instrumentenbord bij het bruine interieur

- Vloermatten

- Hemelbekleding

- In de hoogte verstelbare projectiekoplampen

- In de hoogte verstelbare HID-koplampen

- Led-dagverlichting

- Achterlichtblokken met led-technologie

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Buitendeurgrepen in koetswerkkleur

- Hybride ruitenwisserbladen

- Binnendeurgrepen in chroom

- Binnendeurgrepen in Titaniumlak (standaard)

- Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan

- Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)

- Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)

- Nieuwe sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

- 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder

- Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon

- Zwarte lederen stoelbekleding

- Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print

- Beige lederen stoelbekleding

- Geweven stoffen stoelbekleding

- Geventileerde voorstoelen

- Verwarmbare voor- en achterstoelen

- Verstelbare hoofdsteunen vooraan

- Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning (standaard)

- Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren

- Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

- Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting

- Klassiek instrumentenbord (standaard)

- Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Op de bumper gemonteerde zijdelingse led-richtingaanwijzer (standaard)

- Elektronische snelheidsregelaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera

- TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)

- USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie

- USB-geheugenaansluiting en HDMI-poort\* voor Smart Audio

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Staafantenne op het dak

- Achterruitverwarming met timer

- Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm

- Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde

- Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobediening op het stuurwiel

- Boordcomputer met buitentemperatuurweergave

- 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte

- Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

- Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers

- Mobiele asbak

- Sleutelgatverlichting

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Centraal opbergvak

- Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak

- Bekerhouders in de console vooraan

- Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels

- Zonneklep met make-upspiegel (standaard)

- Bagageafdekking en veiligheidsnet

- In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage

- Gereedschapskoffer in bagageruimte

- Elektronisch bediende achterklep

- Telescopisch en kantelbaar stuurwiel

- Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

- Autonome noodremhulp (AEBS)

- Forward Collision Warning (FCW)

- Rijstrookwaarschuwing (LDWS)

- Rijstrookassistent (LKAS)

- Grootlichtassistent (HBA)

- Verkeersbordherkenning (TSR)

- Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Frontale airbags voor bestuurder en passagier

- Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners

- Gordijnairbags voor- en achteraan

- Zijdelingse airbags vooraan

- Knieairbag voor bestuurder

- Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag

- Parkeersensoren achteraan

- Parkeersensoren vooraan

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem

- Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en actieve koprolbescherming

- Noodstopsignalen

- Geventileerde schijfremmen vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Mistkoplampen Voor

- Mistachterlicht

- Hoffelijkheidsverlichting op de deuren

- Antidiefstalsysteem met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)

- Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan

- Centrale driepuntsgordel achteraan

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische binnenspiegel

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

- Zichtbaar VIN-nummer

\* De HDMI-verbinding ondersteunt enkel audio terwijl de auto in beweging is en de functies kunnen worden beperkt naargelang het smartphonetype.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | Benzine | Diesel |
| Aangedreven wielen | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 4.440 | 4.440 |
| Totale breedte | mm | 1.798 | 1.798 |
| Totale hoogte | mm | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.600 | 2.600 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | 1.555 (1.550: 18”) |
| Achteraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | 1.555 (1.550: 18”) |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | 865 |
| Achteraan | mm | 975 | 975 |
| Oprijhoek | graden | 20,0 | 20,0 |
| Afrijhoek | graden | 20,8 | 20,8 |
| Overschrijdingshoek | graden | 17,0 | 17,0 |
| Min. bodemvrijheid | mm | 167 | 167 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,3 | 5,3 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 1.870 | 1.950 | 1.970 | 2.060 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.315 ~ 1.388 | 1.345 ~ 1.409 | 1.450 ~ 1.514 | 1.405 ~ 1.472 | 1.425 ~ 1.489 | 1.505 ~ 1.572 | 1.535 ~ 1.599 |
| Bruto trailergewicht | Geremd | kg | 1.000 | 1.500 |
| Ongeremd | kg | 500 | 500 |
| Motor | Brandstof | - | Benzine | Diesel |
| Brandstoftank | L | 47 | 47 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 1.597 | 1.597 |
| Boring x slag | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Compressieverhouding | - | 10,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | 115 / 3.400 ~ 4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 160 / 4.600 | 300 / 1.500 ~ 2.500 |
| kg.m / t/min | 16,3 / 4.600 | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 |
| Topsnelheid | km/u | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 165 (159\*) | 176 | 184 | 121 (117\*) | 154 | 131 (127\*) | 164 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7,1 (6,8\*) | 7,6 | 7,9 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 | 5,1 (4,9\*) | 6,3 |
| In de stad | l/100 km | 9,5 (9,0\*) | 10,3 | 10,8 | 5,4 (5,1\*) | 7,5 | 5,7 (5,4\*) | 7,9 |
| Buiten de stad | l/100 km | 5,6 (5,5\*) | 6,0 | 6,2 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 | 4,6 (4,6\*) | 5,3 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[3] KORANDO**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

- 178 pk sterke 2.2 e-XDi-dieselmotor met roetfilter (Euro 6)

- 149 pk sterke 2.0 e-XGi-benzinemotor

- Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus

- Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat met schakelaar voor manuele schakelmodus

- Voorwielophanging met McPherson-veerpoten

- Multi-Link-achterwielophanging

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Elektrische stuurbekrachtiging

- Spanningsstabilisator

- EEM (Electric Energy Management) verkrijgbaar op diesel

- 2WD-versie met manuele versnellingsbak

**Look**

- Getinte ruiten rondom

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Verdonkerde zijruiten en achterruit om het interieur koel te houden en de luxueuze uitstraling te versterken

- Dakrails

- Sportieve spoiler met hoog gemonteerd led-remlicht

- Akoestische motorafdekking om geluiden te dempen

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/55 - gefacetteerd

- 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/60

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/65

- Bandenherstelkit

- Tijdelijk reservewiel in maat 155/90 R16

- Volwaardig reservewiel

- Verlicht contactslot

- Luxueus lederomrand stuurwiel

- Stuurwiel in urethaan

- Hoogglanzend generfd hout op het instrumentenbord met zwart of beige interieur

- Generfd metaal op het instrumentenbord met rood interieur

- Deurbekleding met koolstofmotief

- Vloermatten

- Welkomstverlichting om de grond te verlichten

- Geïntegreerde richtingaanwijzer en mistkoplamp

- HID-koplampen van 25 watt met niveauregeling

- Led-dagverlichting

- Achterlichtblokken met led-lichtrail

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Verchroomde dubbele uitlaatpijp

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- Luxueuze middenconsole

- Hybrideruitenwissers

- Verchroomde deurgrepen in het interieur

- Roestvrijstalen drempelplaatjes voor de voor- en achterdeuren

- Luxueus verchroomd luidsprekerrooster

**Gebruiksgemak**

- Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren

- Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Batterijspaarsysteem om een stroomreserve te garanderen

- Elektronische eco-cruise-functie met afstandsbediening op het stuurwiel

- 2DIN-audiosysteem met mp3-compatibele cd-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7"-touchscreen met hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- TomTom-navigatiesysteem met 7"-scherm met koppeling naar de parkeercamera achteraan en smartphones

- USB-poort voor memory sticks, AUX-ingang en HDMI-poort\*

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Staafantenne op de achterzijde van het dak

- Verwarmde ruitenwissers

- Automatische inschakeling van de ruitenwissers en koplampen

- Richtingaanwijzers met tiptoetsbediening (3x knipperen)

- Verwarmde achterruit met ontdooitimer om te activeren voor de motor wordt gestart

- Elektrisch kantel- en schuifdak met klembeveiliging en zonnescherm om het interieur koel te houden

- Elektrische ruiten met klembeveiliging

- Frontcamera

- Dubbele vouwsleutel

- Sleutelloze vergrendeling vanop afstand met paniekknop

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobedieningsknoppen op het stuurwiel

- Ruitensproeier met dubbele straal

- Boordcomputer met buitentemperatuurindicator

- 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord (deluxe console) en in de bagageruimte

- Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

- Mobiele asbak

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Centraal opbergvak

- Handgreep op de binnenkant van de achterklep om het sluiten te vergemakkelijken

- Bekerhouders vooraan en achteraan

- Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels

- Bagageafdekking en -net

- Handige gereedschapskoffer in bagageruimte

- Elektronische ontgrendeling/opening van de achterklep

- Manueel in de hoogte en diepte verstelbaar stuur

- Verwarmbaar stuurwiel

- Schuiflade in de bagageruimte

**Veiligheid**

- Hoge geïntegreerde zelfdragende koetswerkstructuur met subframe

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Bestuurdersairbag en onzichtbare passagiersairbag en gordels met krachtbegrenzers en gordelspanner

- Gordijnairbags voor voorste en achterste inzittenden

- Zijairbags voor voorpassagiers

- Actieve hoofdsteunen vooraan

- Uitschakelbare passagiersairbag (aan-uitknop)

- Parkeerhulpsysteem vooraan (PAS) met tweefasig alarm

- Parkeerhulpsysteem achteraan (PAS) met driefasig alarm

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met noodremhulp

- Vertrekhulp voor hellingen (HSA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Noodremsignaal (Emergency Stop Signal, ESS)

- Geventileerde schijven vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Uitstapverlichting aan de deur

- Uitgebreide beveiliging met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- Gordelalarm en snelheidsgevoelige functie voor voorste passagiersgordel

- Ingebouwde centrale driepuntsgordel achteraan

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische achteruitkijkspiegel

- Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)

**Stoelen**

- 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel met pomp

- In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met wegklapbare centrale armsteun

- Luxueuze lederen bekleding voor meer klasse en comfort

- Rode lederen stoelbekleding

- Geweven stoffen stoelbekleding

- Geventileerde bestuurdersstoel

- Verwarmde stoelen op de 1e en 2e stoelenrij

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning met maximale aircofunctie

- Verwarmingskanaal achteraan om de effectiviteit van de klimaatregeling te verbeteren

- Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

\* De HDMI-verbinding ondersteunt enkel audio terwijl de auto in beweging is en de functies kunnen worden beperkt naargelang het smartphonetype.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | 2.2 diesel | 2.0 benzine |
| Aangedreven wielen | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 4.410 |
| Totale breedte | mm | 1.830 |
| Totale hoogte | mm | 1.675 (1.710: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.650 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.573 |
| Achteraan | mm | 1.558 |
| Overhang | Vooraan | mm | 920 |
| Achteraan | mm | 840 |
| Min. bodemvrijheid | mm | 180 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,4 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.210 | 2.300 | 2.100 | 2.170 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.635~1.701 | 1.655~1.721 | 1.720~1.786 | 1.750~1.816 | 1.537~1.603 | 1.555~1.621 | 1.635~1.701 | 1.640~1.706 |
| Bruto trailergewicht | Geremd | kg | 2.000 | 1.500 |
| Ongeremd | kg | 750 | 750 |
| Motor | Brandstof | - | Diesel | Benzine |
| Brandstoftank | L | 57 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 2.157 | 1.998 |
| Boring x slag | mm | 86,2 X 92,4 | 86 X 86 |
| Compressieverhouding | - | 15,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 130,9/4.000 | 109,6/6.000 |
| Pk/t/min | 178/4.000 | 149/6.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 400 /1.400~2.800 | 197/4.000 |
| kg.m / t/min | 40,7 /1.400~2.800 | 20,1/4.000 |
| Topsnelheid | km/u | 185 | 185 | 163 | 165 | 163 | 165 |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 137 (EEM)/139 | 169 | 152 | 179 | 175 | 185 | 192 | 198 |
| In de stad | l/100 km | 6,4 (EEM)/6,5 | 8,4 | 7,2 | 8,7 | 9,70 | 10,32 | 10,57 | 10,86 |
| Buiten de stad | l/100 km | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 6,22 | 6,61 | 6,86 | 7,16 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 5,2 (EEM)/5,3 | 6,5 | 5,8 | 6,9 | 7,51 | 7,96 | 8,24 | 8,51 |

\* Sommige voorzieningen zijn mogelijk optioneel of niet verkrijgbaar op bepaalde markten. Raadpleeg uw lokale verdeler voor exacte informatie over de voertuigen verkocht in uw regio.

**[4] NIEUWE RODIUS**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

- 178 pk sterke 2.2 e-XDi-dieselmotor met roetfilter

- Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator

- E-Tronic-zeventrapsautomaat met veilige wintermodus (geleverd door Mercedes-Benz)

- Schakelaar op de versnellingspookknop voor een dynamischere respons

- Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving

- ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren

- Meerarmige achterwielophanging

- Gasschokdempers

- Brandstoftank 80 liter

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

- Manueel kantelbare stuurkolom

- Voetbediende parkeerrem

- Geventileerde schijfremmen rondom

**Stoelen**

- Comfortabele stoelen

- 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- Verwarmbare voorstoelen

- Geventileerde voorstoelen met drie temperatuurstanden (enkel met Aut.)

- Zevenzitter met stoelindeling 2/2/3

- Verwijderbare derde stoelenrij

- Geweven stoffen stoelbekleding

- Bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU)

- Bekleding in TPU met Geonic-print (zwart interieur)

- Luxueuze lederen bekleding

- Kantelbare hoofdsteunen vooraan

- Vak op de rugleuningen van de eerste stoelenrij

**Klimaatregeling**

- Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

- Dubbele manuele airconditioning

- Dubbele, volautomatische airconditioning met temperatuursensor en buitentemperatuurmeter

- Verluchtingskanaal achteraan voor verbeterde luchtcirculatie

- Luchtkwaliteitsensor (AQS)

- Luchtfilters om het interieur fris te houden

**Look**

- Nieuw ontworpen voorpartij

- In de hoogte verstelbare projectiekoplampen met helder glas voor richtingaanwijzers

- In de hoogte verstelbare HID-koplampen

- Verchroomd radiatorrooster met frontcamera

- Ruitenwissers met rubberen wisserblad

- Achterspoiler met hoog gemonteerd remlicht

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/65R

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/55R (gefacetteerd, 2WD)

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/55R en gesputterde afwerking (4WD)

- Herstelkit

- Volwaardig reservewiel

- Buitenspiegels in koetswerkkleur

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- Op de bumper gemonteerde zijdelingse richtingaanwijzers

- Roestvrijstalen inleg op gordellijn van deuren

- Verchroomde zijdelingse sierstrips

- Roestvrijstalen stootrand aan de deuren

- Gestileerd dakrek

- Staafantenne op het dak

- Elektrisch bediend zonnedak met klembeveiliging

- Spatlappen

**Gebruiksgemak**

- 2DIN-audiosysteem met mp3-compatibele cd-speler

- 7"-touchscreen met hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto)

- Audiobedieningsknoppen op het stuurwiel

- USB-poort voor geheugensticks, AUX-aansluiting

- Bluetooth-systeem

- RDS-systeem

- 6 luidsprekers

- Blauw getinte, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

- Elektronische ‘eco’-snelheidsregelaar

- Verwarmbaar lederen stuur

- Gasgevulde steunen voor motorkap en achterklep

- Getinte ruiten rondom

- Warmtewerend glas in voorruit en voorste zijruiten

- Privacyglas voor achterste zijruiten en achterruit

- Ruitenwisser met regensensor

- Verwarmbare voor- en achterruit

- Batterijspaarsysteem om een stroomreserve te garanderen

- Deluxe middenconsole met bekerhouders en mobiele-telefoonhouder

- USB-lader en stopcontact op de achterkant van de middenconsole

- Dakconsole

- Zonneschermen met spiegel en lampje

- Mobiele asbak

- Bagagehaken

- Gereedschapskoffer in bagageruimte

- Zonnebrilhouder

- Verwarmde ruitenwissers

- Manuele hoogteregeling voor gordel op ‘B’-stijl

- Open opbergvak op het zijpaneel van de tweede stoelenrij

**Veiligheid**

- Zelfdragend koetswerk met geïntegreerd frame voor en achter om frontale en gedeeltelijk frontale impacts te absorberen en de NVH-waarden te verbeteren

- Dubbele frontale airbags, gordelspanners en krachtbegrenzers vooraan

- Zijdelingse airbags

- Elektronische remkrachtverdeling (EBD) en antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met noodremhulp (EBA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochrome binnenspiegel

- Obstakelwaarschuwing met 2 sensoren vooraan

- Obstakelwaarschuwing met 3 sensoren achteraan

- Kinderslot

- Vouwsleutel

- Sleutelloze vergrendeling vanop afstand (REKES) met antidiefstalalarm

- Immobilisatiesysteem

- Led-dagverlichting

- Mistlampen: led vooraan, gloeilampen achteraan

- Snelheidsgevoelige deurvergrendeling

- Uitstapverlichting aan de deur

- Elektrisch bediende bestuurdersruit met klembeveiliging

- Verstelbare stuurkolom

- Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)

**Interieur**

- Interieurkleuren 'grand grey' en 'charcoal black' met houten sierlijsten

- Houtaccenten op dashboard, console en deurbekleding

- Centraal instrumentenbord

- Vloermatten

- Automatische versnellingspook in leder en hout

- Manuele versnellingspookknop in leder

- Gemakkelijk leesbaar ‘Supervision’-instrumentenbord

- Boordcomputer

- Kaartvakken op de binnenkant van de deuren

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor | 2.2 dieselmotor |
| Aangedreven wielen | 2WD | Semipermanente 4WD |
| Transmissie | MAN6 | 7 Aut. | 7 Aut. |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 5.130 |
| Totale breedte | mm | 1.915 |
| Totale hoogte | mm | 1.815 (1.850: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 3.000 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.610 |
| Achteraan | mm | 1.620 |
| Overhang | Vooraan | mm | 975 |
| Achteraan | mm | 1.155 |
| Oprijhoek | graden | 19,4 |
| Afrijhoek | graden | 18,6 |
| Overschrijdingshoek | graden | 18,9 |
| Min. bodemvrijheid | Vooraan | mm | 182 (tussen de assen) |
| Achteraan | mm | 200 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,7 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.820 | 2.950 |
| Rijklaar gewicht | kg | 2.085 ~ 2.164 | 2.100 ~ 2.179 | 2.240 ~ 2.318 |
| Bruto trailer gewicht | Geremd | kg | 2.000 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | - | Diesel |
| Cilinderinhoud | cm³ | 2.157 |
| Boring x slag | mm | 86,2 X 92,4 |
| Compressieverhouding | - | 15,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 130,9 / 4.000 |
| Pk/t/min | 178 / 4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 |
| kg.m / t/min | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 |
| Topsnelheid | km/u | 187km/u |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 196 | 203 | 210 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7,5 | 7,8 | 8,0 |
| In de stad | l/100 km | 9,3 | 9,9 | 10,1 |
| Buiten de stad | l/100 km | 6,4 | 6,5 | 6,7 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**[5] Rexton**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

 - 181 pk sterke 2.2-dieselmotor met roetfilter

- 215 pk sterke 2.0-benzinemotor

- Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving

 - Manuele zesversnellingsbak

- Zeventrapsautomaat (dieselmotor)

- Zestrapsautomaat (benzinemotor)

- ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren

- Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren

- Impactabsorberende meerpuntsophanging achteraan (verkrijgbaar met automaat)

- Geventileerde schijfremmen voor- en achteraan

- Elektronische parkeerrem

- Brandstoftank 70 liter

- Steun voor trekhaak

- Spanningsstabilisator

**Stuurinrichting**

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

- Met leder bekleed stuurwiel met zilverkleurige of hoogglanzend zwarte accenten

- Manueel in de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

- Mechanisch stuurslot

- Elektrisch stuurslot

- Verwarmbare stuurwielbekleding

**Stoelen**

- In acht richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In zes richtingen elektrisch verstelbare passagiersstoel

- In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun

- In twee delen (50/50) neerklapbare derde stoelenrij

- Stoelgeheugen voor drie bestuurders, inclusief standen van stoelen en buitenspiegels opgeslagen in geheugen van de auto

- Automatische ‘easy access’-modus voor bestuurdersstoel

- Verwarmbare stoelen voor- en achteraan

- Geventileerde stoelen vooraan

- Verschuifbare hoofdsteunen vooraan

- Hoogwaardige stoelbekleding in Nappaleder

- Stoelbekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU)

- Vlak geweven stoelbekleding

- Neer- en wegklapbare stoelen op tweede stoelenrij

**Exterieur**

* Chroomafwerking op het radiatorrooster
* Projectiekoplampen
* HID-koplampen (High Intensity Discharge) van 25W
* Zijdelingse markeerlichten en richtingaanwijzers met led-technologie
* Buitenspiegels met zijdelingse richtingaanwijzer en grondverlichting
* Geïntegreerde led-mistkoplampen & hoekverlichting
* Led-achterlichtblokken met lichtrail
* Achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
* Led-nummerplaatverlichting
* Ruitenwissers met ‘aero blade’
* Buitendeurgrepen in koetswerkkleur met verborgen toets
* Zelfreinigende deurdrempels
* Verborgen uitlaat
* Stijlvolle zwarte en zilverkleurige dakrails
* Staafantenne
* Haaienvinantenne
* Zonnedak met klembeveiliging
* Achtermistlichten
* Dagverlichting

**Interieur**

* Houtnerfaccent op centraal dashboard, middenconsole en de deurbekleding
* Zonnekleppen met verlichting en uitschuifbaar zijgedeelte
* Verlicht en vergrendelbaar handschoenkastje
* Mobiele asbak
* A-stijl met stoffen bekleding
* B-stijl met assistentiegreep
* Roestvrijstalen drempelplaatjes voor de voor- en achterdeuren
* Verlichte drempellijsten
* Lederen versnellingspookknop voor manuele transmissie
* Led-verlichting in het interieur
* Verchroomde binnendeurgrepen
* Sfeerverlichting op het instrumentenbord en de deurgreep
* Vloermatten

**Velgen en banden**

* 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/70
* 18" lichtmetalen wielen met bandenmaat 255/60 (gefacetteerd)
* 20” velgen met bandenmaat 255/50 (gesputterde chroomafwerking)
* Bandenherstelkit

**Veiligheid**

* Autonome noodremhulp (AEB)
* Forward Collision Warning (FCW)
* Lane Departure Warning (LDW)
* Grootlichtassistent (HBA)
* Verkeersbordherkenning (TSR)
* Dodehoekdetectie (BSD)
* Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
* Lane Change Assist (LCA)
* Hoogwaardige stalen constructie
* Ultrastijf ‘Quad Frame’ voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden
* Deurbalken voor extra bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
* Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
* Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met tractiecontrolesysteem (TCS), afdaalhulp voor hellingen (HDC), actieve koprolbescherming (ARP) en noodremsignaal (ESS)
* Twee airbags voor bestuurder en voorpassagier
* Zijdelingse airbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Gordijnairbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Knieairbag voor bestuurder
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners vooraan met vergrendelingstong (CLT)
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners (buitenste plaatsen/centrale driepuntsgordels
* Aan/uit-schakelaar voor voorste passagiersairbag
* Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier
* Verankering voor kinderstoel
* Manuele hoogteregeling voor gordel op B-stijl
* Kinderslot
* Snelheidsgevoelige deurvergrendeling
* Bandenspanningscontrole (TPMS)
* Zichtbaar VIN-nummer

**Gebruiksgemak**

* Elektronische snelheidsregelaar
* Verwarmde ruitenwissers
* Elektrochromatische binnenspiegel
* Automatische hoogteregeling koplampen
* Achterruitenwisser met intervalfunctie
* Automatische koplampregeling en ruitenwissers met regensensor vooraan
* Zonwerende en geluiddempende voorruit
* Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
* Getinte zijruiten vooraan
* Privacyglas (achterste zijruiten en achterklepruit)
* Ruiten met klembeveiliging
* Richtingaanwijzer met tiptoetsbediening (3x knipperen)
* Sleutelloze toegang met afstandsbediening en vouwsleutel
* Verlicht contactslot
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met 7” TFT-LCD-kleurenscherm
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met monochroom 3,5” TFT-LCD-scherm
* Bagageafdekking, veiligheidsnet en boodschappenhaak in de bagageruimte (vijfzitter)
* Variabel bagagerek
* Veiligheidsnet in de bagageruimte
* Standaard 8” smart audio met parkeercamera
* 9,2” HD-scherm voor navigatie en achteruitrijcamera
* Driedimensionaal Around View Monitor-systeem (AVM)
* Zes luidsprekers
* USB- en AUX-aansluiting
* Bluetooth-aansluiting voor mobiele telefoon en audiostreaming
* Audiobedieningstoetsen op het stuur
* Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto)
* Intelligente elektrische achterklep
* Parkeersysteem vooraan (4 sensoren) met tweefasige waarschuwing
* Parkeersysteem achteraan (4 sensoren) met driefasige waarschuwing
* Dubbel Smart Key-systeem met ruitregeling en automatische sluitingsfunctie
* 12V-stopcontacten & USB-lader op achterkant van console
* 220V-stopcontact

**Klimaatregeling**

* Automatische airconditioning (twee zones)
* Manuele airconditioning achterin (zevenzitter)
* Automatische ontwaseming
* Luchtkwaliteitssysteem
* Ionisator
* Ventilatieroosters op achterkant van middenconsole
* Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Diesel)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | 2.2 diesel (5 plaatsen) | 2.2 diesel (7 plaatsen) |
| Aangedreven wielen | 2WD | Inschakelbare 4WD | 2WD | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | mm | 4.850 |
| Totale breedte | mm | 1.960 |
| Totale hoogte | mm | 1.825 (met imperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.865 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 |
| Achteraan | mm | 1.640 |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 |
| Achteraan | mm | 1.090 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 224 (met IRS) / 203 (met vijfarmige achterwielophanging) |
| Minimale draaistraal | m | 5,5 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.750 | 2.860 | 2.850 | 2.960 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.995~2.065 | 2.005~2.106 | 2.095~2.165 | 2.105~2.206 | 1.995~2.077 | 2.030~2.143 | 2.120~2.202 | 2.130~2.243 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | - | Diesel |
| Brandstoftank | liter | 70 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 2.157 |
| Boring x slag | mm | 86,2 X 92,4 |
| Compressieverhouding | - | 15,5:1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen  | kW/t/min | 133,1/4.000 |
| Pk/t/min | 181/4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 |
| kg.m / t/min | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 |
| Topsnelheid | km/u | 185 | 185 |
| Brandstofverbruik | In de stad | l/100 km | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,4 |
| Buiten de stad | l/100 km | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 7,0 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 8,3 |
| CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 199 | 211 | 204 | 213 | 199 | 211 | 208 | 218 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Benzine)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | 2.0 benzine (vijfzitter) | 2.0 benzine (zevenzitter) |
| Aangedreven wielen | 2WD | Inschakelbare 4WD | 2WD | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | AUT6 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | mm | 4.850 |
| Totale breedte | 　 | mm | 1.960 |
| Totale hoogte | mm | 1.825 (met imperiaal) |
| Wielbasis | 　 | mm | 2.865 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 |
| Achteraan | mm | 1.640 |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 |
| Achteraan | mm | 1.090 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 203 (met vijfarmige achterwielophanging) |
| Minimale draaistraal | m | 5,5 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.730 | 2.840 | 2.830 | 2.940 |
| Rijklaar gewicht | 　 | kg | 1.975~2.045 | 1.985~2.086 | 2.085~2.186 | 2.000~2.082 | 2.010~2.123 | 2.110~2.223 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | 　 | - | Benzine |
| Brandstoftank | 　 | liter | 70 |
| Cilinderinhoud | 　 | cm³ | 1.998 |
| Boring x slag | mm | 86 X 86 |
| Compressieverhouding | - | 9,6 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen  | kW/t/min | 165 / 5.500 |
| Pk/t/min | 225 / 5.500 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 |
| kg.m / t/min | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 |
| Topsnelheid | 　 | km/u | 190 | 185 | 190 | 185 |
| Brandstofverbruik | In de stad | l/100 km | 12,7 | 13,8 | 13,9 | 12,7 | 13,9 | 13,9 |
| Buiten de stad | 　 | l/100 km | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4  |
| Gemengde cyclus | 　 | l/100 km | 9,7 | 10,3  | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
| CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 225 | 239 | 242 | 225 | 242 | 242 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

- Einde -