**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accucombimotor - STIHL AP accusysteem** | |
|  | **STIHL KMA 200 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch / mechanisch vermogen (kW): \* | 1,9 / 1,5 |
| Gewicht (kg): \*\* | 3,9 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 95 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 103 |
| Greep: | Beugelhandgreep (R) |
| Trillingen links / rechts (m/s²): \*\*\*\* | 6,7 / 4,4 |
| Uitrusting: | Ergonomische bedieningshandgreep,  3-traps snelheidsinstelling met led-display, zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep (softgrip), draaibare ophanghaak, draaggordel, voorbereiding voor Smart Connector 2A in de behuizing |
| Mogelijk combigereedschap: | * Zeis FS-KM met grassnijblad GSB 230-2 * Zeis FSS-KM met maaikop AutoCut C 26-2 * Onkruidknipper RG-KM * Kantensnijder FCB-KM * Bladblazer BG-KM * Bezemrol KW-KM * Borstelrol KB-KM * Hoogsnoeier HT-KM * Heggensnoeier HL-KM 0° * Heggensnoeier HL-KM 145° * Struiksnoeier FH-KM 145° * Grondfrees BF-KM |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL KMA 200 R (zonder accu): | 599,00 |
| * STIHL combigereedschap: | 97,00 -572,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* Gewicht zonder accu en gereedschap;   
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), telkens maximale waarde van het gebruikte combigereedschap;   
\*\*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² (maximale waarde van het gebruikte combigereedschap); \*\*\*\*\*\* Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.

|  |  |
| --- | --- |
| **Accucombimotor - STIHL AP accusysteem** | |
|  | **STIHL KMA 200 R** |
| Prestatievermogen bij gebruik **met de AP 500 S accu** in het voorbeeld combigereedschap zeis **FSS-KM**: | |
| * Nominale spanning (V): | 36 |
| * Accucapaciteit (Wh): | 337 |
| * Accugewicht (kg): | 2,0 |
| * Max. looptijd van de accu (min.): | 40 |
| * Oplaadtijd met AL 501 snellader 80% / 100% (min): | 40 / 55 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL AP 500 S accu: | 499,00 |
| * Lader STIHL AL 501 | 169,00 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* Gewicht zonder accu en gereedschap;   
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), telkens maximale waarde van het gebruikte combigereedschap;   
\*\*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² (maximale waarde van het gebruikte combigereedschap); \*\*\*\*\*\* Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.