**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accucombimotor - STIHL AP accusysteem** |
|  | **STIHL KMA 200 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch / mechanisch vermogen (kW): \* | 1,9 / 1,5 |
| Gewicht (kg): \*\* | 3,9 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 95 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 103 |
| Greep: | Beugelhandgreep (R)  |
| Trillingen links / rechts (m/s²): \*\*\*\* | 6,7 / 4,4 |
| Uitrusting: | Ergonomische bedieningshandgreep, 3-traps snelheidsinstelling met led-display, zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep (softgrip), draaibare ophanghaak, draaggordel, voorbereiding voor Smart Connector 2A in de behuizing |
| Mogelijk combigereedschap: | * Zeis FS-KM met grassnijblad GSB 230-2
* Zeis FSS-KM met maaikop AutoCut C 26-2
* Onkruidknipper RG-KM
* Kantensnijder FCB-KM
* Bladblazer BG-KM
* Bezemrol KW-KM
* Borstelrol KB-KM
* Hoogsnoeier HT-KM
* Heggensnoeier HL-KM 0°
* Heggensnoeier HL-KM 145°
* Struiksnoeier FH-KM 145°
* Grondfrees BF-KM
 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL KMA 200 R (zonder accu):
 | 599,00 |
| * STIHL combigereedschap:
 | 97,00 -572,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* Gewicht zonder accu en gereedschap;
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), telkens maximale waarde van het gebruikte combigereedschap;
\*\*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² (maximale waarde van het gebruikte combigereedschap); \*\*\*\*\*\* Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.

|  |
| --- |
| **Accucombimotor - STIHL AP accusysteem** |
|  | **STIHL KMA 200 R** |
| Prestatievermogen bij gebruik **met de AP 500 S accu** in het voorbeeld combigereedschap zeis **FSS-KM**: |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Accucapaciteit (Wh):
 | 337 |
| * Accugewicht (kg):
 | 2,0 |
| * Max. looptijd van de accu (min.):
 | 40 |
| * Oplaadtijd met AL 501 snellader80% / 100% (min):
 | 40 / 55 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL AP 500 S accu:
 | 499,00 |
| * Lader STIHL AL 501
 | 169,00 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* Gewicht zonder accu en gereedschap;
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), telkens maximale waarde van het gebruikte combigereedschap;
\*\*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² (maximale waarde van het gebruikte combigereedschap); \*\*\*\*\*\* Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.