Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| **Débroussailleuse sur batterie – système STIHL AP** | |
|  | **FSA 200** |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Type de moteur : | moteur électrique (EC), sans balai |
| Puissance électrique / mécanique (kW) : \* | 2,0 / 1,6 |
| Couple max. (Nm) : | 1,5 |
| Poids (kg) : \*\* | 4,9 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) : \*\*\* | ≤ 85 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : \*\*\* | ≤ 96 |
| Niveau de vibrations gauche/droite (m/s²) : \*\*\*\* | <3,7 |
| Poignée : | Guidon à deux poignées |
| Outil de coupe standard : | Grasscut 260-2 |
| Diamètre de coupe avec fil de coupe / outil de coupe en métal (mm) : | 450 / 260 |
| Équipement : | Reconnaissance automatique de l’outil, guidon à deux poignées avec poignée de commande ergonomique, harnais double, réglette d’accrochage, protection universelle, carter déjà compatible avec Smart Connector 2A |
| Performances en cas d’utilisation avec la batterie **AP 500 S :** |  |
| * Tension de la batterie (V) : | 36 |
| * Poids de la batterie (kg) : | 2,0 |
| * Énergie de la batterie (Wh) : | 337 |
| * Autonomie de travail avec le fil de coupe / l’outil de coupe en métal (min.) : | 20 / 45 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 500 80 % / 100 % (min.) : | 40 / 55 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\*\*\* |  |
| * Débroussailleuse sur batterie STIHL FSA 200 | 689,00 |
| * Batterie STIHL AP 500 S | 469,00 |
| * Chargeurs STIHL AL 500 | 169,00 |
| Disponible auprès de nos revendeurs spécialisés | |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux machines thermiques \*\* Poids sans batterie, sans outil de coupe et sans protection ; \*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A) avec outil standard ; \*\*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² avec outil standard ; \*\*\*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.