**Persbericht**

**ISOVER op Batibouw: kwaliteit in product én uitvoering**

**Degelijke isolatie zorgt voor minder CO2-uitstoot, meer akoestisch comfort en lagere energiekosten. Het is een must voor nieuwe en bestaande woningen en een speerpunt van het Europese energiebeleid. Omdat voor een goede werking de plaatsing even belangrijk is als de isolatie zelf, zet ISOVER op Batibouw 2017 volop in op luchtdichte totaaloplossingen voor dak- en muurisolatie.**

**All-in-one dakisolatie**

Het dakisolatiesysteem bestaat uit vijf componenten. Het belangrijkste element is de geluidsisolerende en uiterst brandveilige glaswolisolatie, ISOVER Isoconfort. Deze is makkelijk op maat te snijden en eenvoudig te plaatsen. Om de vakman of particulier te ondersteunen bij de plaatsing ontwikkelde ISOVER het ophangsysteem Suspente PlaGyp I. Zo wordt de isolatie – ook de dubbele laag – altijd correct aangebracht.

Unieke rondellen en doppen garanderen de luchtdichtheid van het naadloos aansluitende Vario® KM Duplex-dampscherm. Met de Vario® KB1-tape kleeft men overlappingen tussen de dampschermbanen dicht, terwijl de Vario® DoubleFit-mastiek zorgt voor een luchtdichte aansluiting van de isolatie op de omringende bouwdelen. Resultaat: een perfect luchtdichte afwerking, uniek op de markt. Ook uniek is de 50 jaar garantie van ISOVER op alle luchtdichtheidsproducten. Voor meer informatie kunt u surfen naar www.isover.be/garantie

**Slim isoleren langs binnen**

Vanaf dit jaar profiteren verbouwers in Vlaanderen van een totaalrenovatiebonus voor energiebesparende ingrepen, waaronder ook dak-, vloer- en muurisolatie. Bovendien is er een nieuwe premie van 15 euro per m² voor het isoleren van buitenmuren langs binnen. Ideaal voor (rij)woningen waarbij de rooilijn niet overschreden mag worden of panden met een beschermde historische gevel. In dat geval biedt ISOVER de oplossing met Comfortpanel 32. De nieuw beschikbare dikte van 7cm volstaat voor de vereiste R-waarde van 2 m²K/W.

Aan één langszijde van de plaat is een zaagsnede voorzien. Zo schuiven de Comfortpanel 32-platen eenvoudig in één beweging zowel achter als tussen de Metal Stud-profielen en wordt de koudebrugwerking vermeden. De Vario® XtraFix~~®~~-strips worden op de Metal Studs aangebracht. Dankzij het klittenbandsysteem hecht het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe zich aan de strips. De overlappingen kleeft men af met Vario® XtraTape en de aanpalende bouwdelen worden luchtdicht gemaakt met Vario® XtraFit-dichtingsmastiek. Comfortpanel 32 is verkrijgbaar in de diktes 7, 12 en 14 cm.

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze binnenisolatiepremie vindt u op [www.isover.be/binnenisolatie](http://www.isover.be/binnenisolatie).

**ISOVER betaalt verwarmingsfactuur terug**

Naar aanleiding van Batibouw organiseert ISOVER bovendien een wedstrijd. Wie surft naar [www.isover.be/binnenisolatie](http://www.isover.be/binnenisolatie) en het antwoord geeft op de vragen op deze pagina, maakt kans om zijn verwarmingsfactuur van één maand terugbetaald te krijgen (met een maximum van 200 €). Er worden in totaal niet minder dan tien winnaars gekozen. Als voorwaarde moet de particulier de vijf componenten van het ISOVER binnenisolatiesysteem aangekocht hebben. De wedstrijd start samen met Batibouw 2017 en loopt af op 30 april 2017.

**Bezoek ISOVER op Batibouw: Stand SG Construction Products, divisie Gyproc Paleis 5 Stand 201**

**Over ISOVER Saint-Gobain**

ISOVER is wereldmarktleider op gebied van isolatie met minerale wol. Deze positie werd bereikt door innovatieve ambitie en technische knowhow te koppelen aan respect voor het milieu en een toekomstgerichte, duurzame levensstijl. Met ISOVER isolatie ben je verzekerd van de hoogste kwaliteit en de beste thermische en akoestische resultaten. ISOVER staat garant op het gebied van brandveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en service.

**Voor meer informatie**

Saint-Gobain Construction Products Belgium / Division ISOVER  
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602  
B-9130 Kallo  
Tel. : +32 3 360 23 50  
Fax : +32 3 360 23 51  
e-mail : [info@ISOVER.be](mailto:info@isover.be)

[www.ISOVER.be](http://www.isover.be)

Of

Ward Vanhee  
Two cents  
E-mail: [wv@twocents.be](mailto:wv@twocents.be)  
Tel: 02 773 50 29 of 0472 93 97 57