

**INFORMATION PRESSE**

Date: Septembre 2016

**Mondial de l’Automobile 2016**

**STAND: 508**

**SsangYong LINES-UP ET DONNEES TECHNIQUES**

1. **Tivoli**
2. **XLV**
3. **Korando**
4. **Rexton W**
5. **Rodius**
6. **Actyon Sports**

※ L’équipement est basé sur les spécifications disponibles en Europe.

***1) Tivoli***

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- moteur e - XDi160 115ch. 1,6 litre diesel avec filtre à particules diesel catalysé

- Système 4x4 intelligent avec mode de verrouillage

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique à 6 rapports avec choix de changement de rapport manuel

- suspension avant type MacPherson

- Barre de torsion à l’AR (2WD)

- Suspension arrière indépendante multi-bras (avec système de 4x4 intelligent)

- Direction assistée électrique

- Stabilisateur de tension

- Réservoir de carburant - capacité 47 litres

- Direction assistée intelligente

- Système Stop & Start ISG avec transmission manuelle

**Sellerie**

- Siège conducteur à 6 positions

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Banquette arrière rabattable (60/40) avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir - sièges arrière avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir couleur rouge

- Sellerie TPU

- Sellerie en tissu plissé

- Siège du conducteur ventilé

- Sièges avant chauffants

- Appuis-tête des sièges avant réglables

**Climatisation**

- Climatisation automatique bi-zone avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle avec fonction maximale de climatisation

- Conduit de chauffage arrière pour optimiser le contrôle du climat dans le véhicule

- Préchauffage électrique sur moteur diesel

**Style**

- Calandre noire

- Jonc chromé

- Pare-brise et vitres latérales avant anti-UV

- Vitre AR teintées

- Barres de toit

- Becquet Sport arrière avec feu stop LED

- Jantes en alliage 18 " avec 215 / 45R – Diamond Cutting

- Jantes en alliage 18 " avec 215 / 45R

- Jantes en alliage 16 " avec 205 / 60R

- Roues en acier 16 " avec 205 / 60R

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours 125 / 80R16

- Volant gainé de cuir

- Garniture volant en uréthane

- Tableau de bord argenté avec intérieur beige et noir / gris

- Tableau de bord argentée accentué rouge

- Tapis de sol

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour LED

- Feux arrière LED

- Moulures bicolore inférieures

- Poignées de porte assorties à la carrosserie

- Poignées intérieures de porte chromées

- Seuil des portes avant en acier inoxydable

- Finition extérieure bicolore

- Eclairage d'ambiance sur la garniture de porte et façade centrale

**Confort**

- Combiné d’instrument intelligent avec un choix de six couleurs

- Répétiteurs de clignotant LED sur rétroviseurs extérieurs

- Système audio avec lecteur MP3, Bluetooth® et / connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile HD avec streaming audio à partir de Smartphones etc et caméra de recul

- Navigateur TomTom® 7 "

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Bluetooth® mains-libres

- Antenne radio sur le toit

- Commande de clignotants par impulsion

- Lunette arrière chauffante avec minuterie de dégivrage

- Toit ouvrant électrique

- Vitres conducteur avec anti-pincement

- Clef rétractables avec système de déverrouillage à distance et alarme

- 4 haut-parleurs et 2 tweeters

- Commandes audio au le volant

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V sous le tableau de bord

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables

- Capteur de pluie et allumage des phares automatique

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Hayon à vérins à gaz

- Grand espace de stockage central

- Porte-gobelet - avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Couvre bagages

- Boîte à outils

- Réglage manuel du volant

- Volant chauffant

**Sécurité**

- Structure de carrosserie monocoque haute qualité

- Barres de renfort latérales

- Airbags avant conducteur et passagers

- Ceintures avec prétentionneurs et limiteur d’effort

- Airbags rideaux avant et arrière

- Airbags latéraux avant

- Airbag genoux conducteur

- Interrupteur marche/arrêt de l’airbag passager

- Radars de stationnement avant et arrière

- ABS

- ESP, HBA, HSA et ARP

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Porte avec lumières de courtoisie

- Système antivol

- Essuie-glace arrière intermittent

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Portière à sécurité enfant

- Fermeture centralisée automatique

- Ceintures de sécurité avec signal sonore

- Ancrage d’attache ISO-Fix

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système de surveillance de pression des pneus

**Données techniques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTORISATION | Essence | Diesel |
| TRANSMISSION | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| BOITE DE VITESSE | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Dimensions | Longueur | mm | 4,202 | 4,202 |
| Largeur | mm | 1,798 | 1,798 |
| Hauteur | mm | 1,590 (1,600 : with roof rack) | 1,590 (1,600 : with roof rack) |
| Empattement | mm | 2,600 | 2,600 |
| Voies | Avant | mm | 1,555 | 1,555 |
| Arrière | mm | 1,555 | 1,555 |
| Porte à faux | Avant | mm | 865 | 865 |
| Arrière | mm | 737 | 737 |
| Angle d’approche | degrés | 20.5 | 20.5 |
| Angle de sortie | degrés | 28.0 | 28.0 |
| Angle de rampe | degrés | 17.0 | 17.0 |
|  |  |  |  |
| Dégagement min | mm | 167 | 167 |
| Rayon de braquage  | m | 5.3 | 5.3 |
| Masses | PATC | kg | 1,810 | 1,900 | 1,920 | 2,010 |
| Masse à vide  | kg | 1,270 | 1,300 | 1,370 | 1,400 | 1,355 | 1,390 | 1,455 | 1,490 |
| Poids tractable | Freiné | kg | 1,000 | 1,500 |
| Non freiné | kg | 500 | 500 |
| Motorisation | Carburant | - | Petrol | Diesel |
| Cylindrée | cc | 1,597 | 1,597 |
| Course X Alésage | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Taux de compression | - | 10.5 : 1 | 15.5 : 1 |
| Nombre de cylindres | - | 4 In-line | 4 In-line |
| Performance | Puissance maxi | kW/rpm | 94.1 / 6,000 | 84.6 / 3,400~4,000 |
| ps/rpm | 128 / 6,000 | 115 / 3,400~4,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 160 / 4,600 | 300 / 1,500~2,500 |
| kg.m/rpm | 16.3 / 4,600 | 30.6 / 1,500~2,500 |
| Vitesse maxi  | km/h | 181 | 175 | 181 | 175 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| Consommation | CO2 (Combiné) | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162(157\*) | 176 | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Combiné | L/100km | 6.6 (6.4\*) | 7.2  | 7.0(6.8\*) | 7.6 | 4.3 (4.2\*) | 5.5 | 4.7 (4.5\*) | 5.9 |
| Urbain | L/100km | 8.6 (8.2\*) | 9.8  | 9.1(8.6\*) | 10.2 | 5.1 (4.8\*) | 7.4 | 5.5 (5.1\*) | 7.8 |
| Extra urbain | L/100km | 5.5 (5.4\*) | 5.7  | 5.8(5.7\*) | 6.1 | 3.9 (3.8\*) | 4.5 | 4.2 (4.2\*) | 4.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Chiffres avec Stop & Start ISG .

※ Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

※ Les chiffres d’essence et diesel sont basés sur la norme Euro 6.

***2) XLV***

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- Moteur 1,6 litre diesel e - XDi160 115ch. avec filtre à particules catalysé

- Système smart 4WD avec fonction lock

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique Aisin à 6 rapports avec commande séquentielle

- Suspensions avant type MacPherson

- Barre de torsion à l’AR (2WD)

- Suspension arrière indépendante multi-bras (avec transmission 4WD)

- Direction assistée électrique

- Stabilisateur de tension

- Réservoir de carburant - capacité 47 litres

- Direction assistée électrique (EPS)

- Système Stop & Start ISG avec transmission manuelle

- Flex-Steer 3 modes : Normal, Comfort et Sport

**Sellerie**

- Siège conducteur réglable sur 6 axes et en hauteur

- Banquette arrière rabattable (60/40) avec accoudoir central rabattable (avec porte-gobelets)

- Sellerie cuir (couleur rouge disponible)

- Sellerie TPU Geonic-imprimé

- Sellerie en tissu plissé

- Siège du conducteur ventilé

- Sièges avant et arrière chauffants

- Appuis-tête des sièges avant réglables

**Climatisation**

- Climatisation automatique bi-zone avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle

- Conduit de chauffage arrière pour optimiser le contrôle de la température dans le véhicule

- Pré-chauffage électrique sur moteur diesel (PTC)

**Style**

- Calandre noire

- Jonc chromé

- Pare-brise et vitres latérales avant anti-UV

- Vitres et lunette AR teintées

- Barres de toit

- Becquet Sport arrière avec feu stop LED

- Jantes en alliage 18 " avec 215 / 45R – Diamond Cutting

- Jantes en alliage 18 " avec 215 / 45R

- Jantes en alliage 16 " avec 205 / 60R

- Roues en acier 16 " avec 205 / 60R

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours 125 / 80R16

- Volant gainé de cuir

- Garniture volant en uréthane

- Tableau de bord argenté avec intérieur beige et noir / gris ou accentué rouge

- Tapis de sol

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour LED

- Feux arrière LED

- Moulures bicolores

- Poignées de porte assorties à la carrosserie

- Poignées intérieures de porte chromées

- Seuil des portes avant en acier inoxydable

- Finition extérieure bicolore

- Eclairage d'ambiance sur la garniture de porte et façade centrale

- Essuie-glaces Blade

**Confort**

- Combiné d’instruments avec un choix de six couleurs

- Répétiteurs de clignotant LED sur rétroviseurs extérieurs

- Système audio 2 DIN avec lecteur MP3 et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Kit mains libres Bluetooth®

- Ecran 7 " tactile HD avec streaming audio à partir de Smartphones et caméra de recul

- Navigateur TomTom® 7 " avec streaming audio à partir de Smartphones et caméra de recul

- Port USB, prises HDMI et Jack

- Antenne radio sur le pavillon

- Commande de clignotants par impulsion

- Lunette arrière chauffante avec minuterie de dégivrage

- Toit ouvrant électrique et entrebâillant

- Vitres conducteur avec anti-pincement

- Clé rétractable avec système de déverrouillage à distance et alarme

- Ouverture main-libres Smartkey

- 4 haut-parleurs et 2 tweeters

- Commandes audio au volant

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V sous le tableau de bord

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables

- Capteur de pluie et allumage automatique des phares

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Hayon à vérins à gaz, fermeture facile

- Serrure de hayon électrique

- Grand espace de stockage central

- Porte-gobelet - avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Couvre bagages et filet de coffre

- Boîte à outils

- Réglage manuel du volant

- Volant chauffant

- Régulateur de vitesse

- Alimentation 220V dans le coffre

**Sécurité**

- Structure de carrosserie monocoque haute qualité (38,5 % de AHS et 10 zones renforcées)

- Barres de renfort latérales

- Airbags avant conducteur et passagers

- Ceintures 3 points avec prétentionneurs et limiteur d’effort et signal sonore

- Airbags rideaux avant et arrière

- Airbags latéraux avant

- Airbag genoux conducteur

- Interrupteur marche/arrêt de l’airbag passager

- Radars de stationnement avant et arrière

- ABS 4 voies

- ESP, HBA, HSA et ARP

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Porte avec lumières de courtoisie

- Système antivol périmétrique

- Essuie-glace arrière intermittent

- Portière à sécurité enfant

- Fermeture centralisée automatique

- Ancrage d’attache ISO-Fix

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

※ L'équipement ci-dessus varie en fonction de chaque marché

**DonnÉEs techniques**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roues Motrices | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Transmission | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Dimensions | Longueur | mm | 4,440 | 4,440 |
| Largeur | mm | 1,798 | 1,798 |
| Hauteur | mm | 1,605 (1,635 : avec barres de toit) | 1,605 (1,635 : avec barres de toit) |
| Empattement | mm | 2,600 | 2,600 |
| Voies | Avant | mm | 1,555 (1,550 : 18”) | 1,555 (1,550 : 18”) |
| Arrière | mm | 1,555 (1,550 : 18”) | 1,555 (1,550 : 18”) |
| Porte à faux | Avant | mm | 865 | 865 |
| Arrière | mm | 975 | 975 |
| Angle d’approche | Degrés | 20.0 | 20.0 |
| Angle de sortie | Degrés | 20.8 | 20.8 |
| Angle de rampe | Degrés | 17.0 | 17.0 |
| Profondeur de gué | mm | 300 | 300 |
| Dégagement min | mm | 167 | 167 |
| Rayon de braquage  | m | 5.3 | 5.3 |
| Chargement coffre | litre | 720 (kit anti crevaison) | 720 (kit anti crevaison) |
| Masses | PATC | PATC | 1,870 | 1,950 | 1,970 | 2,060 |
| Masse à vide | Masse à vide  | 1,315 | 1,345 | 1,450 | 1,405 | 1,425 | 1,505 | 1,535 |
| Poids tractable | Freiné | kg | 1,000 | 1,500 |
| Non freiné | kg | 500 | 500 |
| Motorisation | Carburant | - | Essence | Diesel |
| Cylindrée | cc | 1,597 | 1,597 |
| Course X Alésage | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Taux de compression | - | 10.5 : 1 | 15.5 : 1 |
| Nombre de cylindres | - | 4 en ligne | 4 en ligne |
| Performance | Puissance maxi | kW/rpm | 94.1 / 6,000 | 84.6 / 3,400~4,000 |
| ch/rpm | 128 / 6,000 | 115 / 3,400~4,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 160 / 4,600 | 300 / 1,500~2,500 |
| kg.m/rpm | 16.3 / 4,600 | 30.6 / 1,500~2,500 |
| Vitesse maxi  | km/h | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| Consommation | CO2 (Combiné) | g/km | 165(159\*) | 176 | 184 | 121(117\*) | 154 | 131(127\*) | 164 |
| Combiné | L/100km | 7.1 (6.8\*) | 7.6 | 7.9 | 4.7 (4.5\*) | 5.9 | 5.1 (4.9\*) | 6.3 |
| Urbain | L/100km | 9.5 (9.0\*) | 10.3 | 10.8 | 5.4 (5.1\*) | 7.5 | 5.7 (5.4\*) | 7.9 |
| Extra urbain | L/100km | 5.6 (5.5\*) | 6.0 | 6.2 | 4.2 (4.2\*) | 4.9 | 4.6 (4.6\*) | 5.3 |

\* Chiffres avec Stop & Start ISG .

※ Les données techniques ci-dessus peuvent varier légèrement selon les exigences de certification régionales ou spécification de marché.

※ Les données en essence et diesel sont basés sur la norme Euro 6.

***3) Korando***

**■ EQUIPEMENT**

**Technique**

- 178ch. 2.2-litre e-XDi220 moteur diesel avec filtre à particules diesel catalysé

- 149ch. 2.0-litre e-XGi200 moteur essence

- Active AWD avec blocage de différentiel central

- Transmission manuelle à 6 rapports avec indicateur de changement de vitesse

- Transmission automatique à 6 rapports Aisin avec commande séquentielle

 - Suspensions avant type MacPherson

 - Suspension arrière indépendante multi-bras

 - Direction assistée électrique

 - Stabilisateur de tension

**Sellerie**

- Siège conducteur à réglage électrique (6 positions)

- Siège conducteur réglable en hauteur

- banquette arrière rabattable avec accoudoir central rabattable

- Sellerie cuir

- Sellerie cuir rouge

- Sellerie en tissu tissé

- Siège du conducteur ventilé

- Sièges avant et arrière chauffants

**Climatisation**

- Climatisation automatique avec capteur de température et affichage numérique

- Climatisation manuelle avec fonction maximale de climatisation

- Conduit de chauffage arrière pour améliorer l'efficacité du contrôle de la température

- Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement

**Style**

- Grilles de ventilation noires chromées

- Vitres teintées

- Pare-brise et vitres latérales anti-UV

- Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

- Barres de toit

- Becquet arrière avec feu stop à LED

- Cache moteur acoustique

- Jantes alliage 18’’ avec pneus 225/55 silice

- Jantes alliage 17’’ avec des pneus 225/60 silice

- Jantes alliage 16’’ avec des pneus 215/65 silice

- Kit anti-crevaison

- Roue de secours temporaire 155/90R16

- Roue de secours

- Emplacement de la clé de contact éclairé

- Volant gainé de cuir

- Volant uréthane

- « Gloss woodgrain » sur la planche de bord avec intérieur beige et rouge

- « Matte woodgrain » sur la planche de bord avec intérieur noir

- Tapis de sol

- Lumière d’accueil pour éclairer sous le rétroviseur extérieur

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Feux de jour à LED

- Blocs optiques AR et feux de position à LED

- Moulures inférieures

- Doubles sorties d’échappements chromés

- Poignées de portes extérieures couleurs carrosserie

- Console centrale

- Essuie-glace blade

- Poignées de porte intérieures chromées

- Seuils de porte en acier inoxydable

- Grilles de haut-parleurs chromées

**Confort**

- Combiné d’instrument avec un choix de six couleurs

- Répétiteur de clignotants à LED sur les rétroviseurs extérieurs

- Économiseur de batterie

- Régulateur de vitesse électronique avec fonction ECO

- Système audio 2-din avec MP3, lecteur de CD et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile haute résolution avec streaming audio et un lien vers Smartphone et caméra de recul

- Système de navigation TomTom 7 " avec lien vers Smartphone et caméra de recul

- Port USB, HDMI et Jack Aux

- Mains-libres Bluetooth®

- Antenne sur le toit

- Dégivrage des essuie-glace AV

- Commande de clignotant par impulsion

- Lunette arrière dégivrante avec minuterie

- Toit ouvrant électrique

- Vitres anti-pincement

- Clef rétractable, avec verrouillage à distance et alarme

- Système d’ouverture et démarrage sans clefs

- Six haut-parleurs incluant 2 tweeters pour un son de qualité

- Commandes du système audio au volant

- Double gicleurs de lave-glaces

- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

- Prises de courant 12V AV & AR

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants

- Cendrier amovible

- Horloge digitale

- Double vérins de hayon à gaz

- Console de rangement centrale

- Poignée intérieure de hayon

- Porte-gobelets avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Filet de sécurité dans le coffre

- Boîte à outils

- Contacteur électrique d’ouverture de hayon

- Volant réglable en Hauteur et profondeur

- Volant chauffant

- Rangements

- Capteur de pluie et allumage automatique des phares

**Sécurité**

- Châssis haute résistance - structure semi-monocoque

- Barres latérales de renfort pour une protection optimale de côté

- Airbags conducteur et passager avant, limiteurs d'effort et prétensionneurs de ceinture de sécurité

- Airbags rideaux pour les passagers avant et arrière

- Airbags latéraux pour les passagers avant

- Appuis-tête actifs sur les sièges avant

- Airbag passager déconnectable

- Radar de recul avec alarme 3 niveaux

- Système de freinage antiblocage à 4 canaux (ABS)

- ESP avec freinage d'urgence BAS, assistance au démarrage en côte (HSA) et anti-retournement (ARP)

- Signal d'arrêt d'urgence ESS

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Lampes de courtoisie

- Radio

- Essuie-glace arrière intermittent

- Frein de stationnement à commande manuelle

- Sécurité enfant sur les portières AR

- Fermeture centralisée automatique

- Alarme ceintures de sécurité avant

- ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points

- Ancrage ISO-FIX pour siège enfant

- Rétroviseur photosensible

- Système de surveillance de pression des pneus

**DonnÉEs techniques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTORISATION | Diesel 2.2L | Essence 2.0L |
| TRANSMISSION | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| BOITE DE VITESSE | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| EMISSION | Euro 6 | Euro 6 |
| Dimensions | Longueur | mm | 4,410 |
| Largeur | mm | 1,830 |
| Hauteur | mm | 1,675 (1,710 : with roof rack) |
| Empattenment | mm | 2,650 |
| Voies | Avant | mm | 1,573 |
| Arrière | mm | 1,558 |
| Porte à faux | Avant | mm | 920 |
| Arrière | mm | 840 |
| Dégagement min | mm | 180 |
| Rayon de braquage min | m | 5.4 |
| Masses | Poids brut du véhicule | Kg | 2,180 | 2,180 | 2,260 | 2,260 | 2,100 | 2,170 |
| Poids à vide | Kg | 1,598~1,654 | 1,613~1,668 | 1,679~1,734 | 1,694~1,749 | 1,537~1,592 | 1,545~1,599 | 1,618~1,673 | 1,625~1,680 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,000 | 1,500 |
| Non freiné | Kg | 750 | 750 |
| Motorisation | Carburant | - | Diesel | Petrol |
| Reservoir | litre | 57 |
| Cylindrée | cc | 2,157 | 1,998 |
| Course x Alésage | mm | 86.2 x 92.4 | 86 x 86 |
| Taux de compression | - | 15.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Nombre de cylindre | - | 4 in-line | 4 in-line |
| Performances | Puissance maxi | kW/rpm | 130.9/4,000 | 109.6/6,000 |
| ps/rpm | 178/4,000 | 149/6,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 400/1,400~2,800 | 197/4,000 |
| kg.m/rpm | 40.7/1,400~2,800 | 20.1/4,000 |
| Vitesse maxi | Km/h | 185 | 185 | 163 | 165 | 163 | 165 |
| Consommations | CO2 (combiné) | g/km | 137(EEM)/139 | 167 | 152 | 177 | 175 | 185 | 192 | 198 |
| Urban | L/100km | 6.4(EEM)/6.5 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 9.70 | 10.32 | 10.57 | 10.86 |
| Extra Urban | L/100km | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 6.22 | 6.61 | 6.86 | 7.16 |
| Combined | L/100km | 5.2(EEM)/5.3 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 7.51 | 7.96 | 8.24 | 8.51 |

\* EEM : Electric Energy Management

***4) Rexton W***

**■ EQUIPMENT**

**Technique**

- Moteur diesel 2.2 e-XDi 178ch avec filtre à particules catalysé diesel

- 4WD M/T

- 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse

- 7 rapports automatiques « E – Tronic » avec mode hiver (fournie par Mercedes-Benz)

- Commande de changement de rapports séquentielle pour une conduite plus dynamique

- Suspension à double triangulation et à ressorts hélicoïdaux à l’AV

- Suspension AR indépendante 8 -link

- Réservoir de carburant 78 litres

- Direction assistée hydraulique

- Direction assistée asservie à la vitesse

**Style**

- Réglage électrique de l’assiette des phares

- Réglage électrique de l’assiette des phares HID

- Calandre chromée

- Option caméra frontale

- Essuie-glaces Blade

- Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant LED

- Poignées de porte extérieures assortis à la couleur de carrosserie

- Jantes en alliage 16 " pneus 235/75

- Jantes en alliage 16 " pneus 255/70

- Jantes en alliage 18 " pneus 255/60 – Diamond Cutting

- Pneus Bridgestone

- Jonc chromé le long de la ceinture de caisse

- Seuils de portières chromés

- Barres de toit

- Marchepieds latéraux

- Bloc optique arrière avec LED

- Becquet avec feu stop LED

- Lunette AR ouvrante avec becquet intégré

- Antenne sur le toit

- Vitres en verre teinté

- Roue de secours temporaire

- Kit anti-crevaison

- Moteur insonorisé

- Sortie d’échappement chromé

- Crochets d’arrimage dans le coffre

- Toit ouvrant électrique

- Console et portière « Metal grain »

- Console et portière « Wood grain »

**Sécurité**

- Structure monocoque avec châssis séparé

- Barres de renfort latérales

- Airbags conducteur et passagers avant

- Ceintures avec prétentionneurs et limiteur d’effort

- Airbags latéraux AV

- Système de freinage antiblocage ABS à 4 canaux

- ESP avec freinage d'urgence BAS, contrôle en descente (HDC) et anti retournement (ARP)

- Freins à disques ventilés avant

- Freins à disque arrière

- Radar de stationnement avant

- Radar de recul avec alarme 3 niveaux

- Lumières de courtoisie de porte

- Feux antibrouillard avant

- Phares antibrouillard LED en option

- Feux antibrouillard arrière

- Radio

- Portières avec sécurité enfant

- Fermeture centralisée automatique

- Colonne de direction réglable

- Ancrage d’attache ISO -Fix

- Rappel de ceinture de sécurité du conducteur

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Fenêtres sécurisées

- VIN visuel

- Système de surveillance de pression des pneus

- Feux de jour LED

**Confort**

- Essuie-glaces AV avec système de dégivrage

- Essuie-glaces AR

- Lunette arrière dégivrante avec minuterie

- Verrouillage des portes à distance avec alarme antivol

- Emplacement de la clé de contact éclairé

- Économiseur de batterie

- Rétroviseurs extérieurs teinté bleu, à réglage électrique, repliables et chauffants

- Combiné d’instrument LED

- Pare-brise anti-UV

- Vitres anti-UV

- Vitres AR surteintées

- Système audio 2-din avec MP3, lecteur de CD et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)

- Ecran 7 " tactile haute résolution avec streaming audio et un lien vers Smartphone et caméra de recul

- Télécommande audio sur le volant

 - Port USB, HDMI et Jack Aux

- Système Bluetooth®

- 4 haut-parleurs + 2 Twetters

- Prises de courant 12V AV et AR

- Crochet rétractable d’accroche de vetements

- Cendrier amovible lumineux

- Console de plafond

- Horloge digitale

- Console de rangement central

- Réglage manuel de la hauteur de la ceinture sur pilier 'B'

- Rangements dans les portières

- Porte-gobelets avant et arrière

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Boite à gants

- Filet de sécurité

- Habillage du volant cuir en aspect métal ou bois

- Volant chauffant

- Tapis de sol

**Sellerie**

- Siège avec 8 réglages

- Siège du passager avant électrique à 4 axes de réglage

- 3ème rangée de siège pliable à plat pour une capacité de charge accrue

- Paramètres de mémorisation comprenant le siège conducteur et les positions des rétroviseurs

- Sièges avant ventilés

- Soutien lombaire dans le siège du conducteur

- Sièges avant chauffants avec 5 réglages

- Sièges arrière chauffants

- Appuis-tête avant réglable

- 2e rangée rabattable à 60/40 avec accoudoir central rabattable

- Sellerie en cuir brun avec intérieur noir

- Sellerie cuir noir ou beige

- Sellerie en tissu plissé avec intérieur beige

**Climatisation**

- Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement

- Climatisation automatique avec capteur de température et indicateur de température extérieure

- Système de contrôle de la qualité de l'air AQS

- Conduit d'évacuation arrière pour une meilleure circulation de l'air

- Deux filtres d’habitacle

**DonnÉEs techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| MOTORISATION | 2.2 Diesel  |
| TRANSMISSION | 2WD | 4WD Part Time |
| BOITE DE VITESSE | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT |
| Dimensions | Longueur | mm | 4,755 |
| Largeur | mm | 1,900 |
| Hauteur | mm | 1,840 |
| Empattement | mm | 2,835 |
| Voies | Avant | mm | 1,570 |
| Arrière | mm | 1,570 |
| Porte à faux | Avant | mm | 885 |
| Arrière | mm | 1,035 |
| Angle d’approche | degrés | 28 |
| Angle de sortie | degrés | 25.5 |
| Angle de rampe | degrés | 22.5 |
| Garde au sol | Avant | mm | 250 |
| Arrière | mm | 216 (IRS :260) |
| Rayon de braquage | m | 5.7 |
| Masses | PATC | Kg | 2,650 | 2,710 |
| Masse à vide  | Kg | 1,901~1,960 | 1,925~1,989 | 1,960~2,024 | 1,985~2,049 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,600 |
| Non freiné | Kg | 750 |
| Moteur | carburant | - | Diesel |
| capacité | cc | 2,157 |
| Alésage x course | mm | 86.2 x 92.4 |
| Ratio de compression | - | 15.5 : 1 |
| Nombre de cylindres | - | 4 In-line |
| Performances | Puissance maxi | kW/rpm | 130.9 / 4,000 |
| ps/rpm | 178 / 4,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 400 / 1,400 ~ 2,800 |
| kg.m/rpm | 40.7 / 1,400 ~ 2,800 |
| Vitesse maxi  | Km/h | 192 | 187 | 192 | 187 |
| Consommation | CO2 (Combiné) | g/km | 179 | 189 | 184 | 194 |
| Combiné | L/100km | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.4 |
| Urbain | L/100km | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 9.5 |
| Extra urbain | L/100km | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |

IRS : Suspensions Arrière Indépendantes

***5) Rodius***

**■ EQUIPMENT**

**Technique**

* Moteur diesel 2.2 e-XDi 178ch avec filtre à particules diesel catalysé
* 6 rapports manuels avec indicateur de changement de vitesse
* 7 rapports automatiques « E – Tronic » avec mode hiver (fournie par Mercedes-Benz)
* Commutateur Gearshift pour une conduite plus dynamique
* 4WD Part-time
* Suspension AV à double triangulation et à ressorts hélicoïdaux
* Suspension arrière indépendante multi-bras
* Amortisseurs à gaz
* Réservoir de carburant de 80 litres
* Direction assistée hydraulique
* Direction assistée asservie à la vitesse
* Volant inclinable
* Frein de stationnement au pied
* 4 Freins à disques ventilés

**Sellerie**

* 8 positions réglables pour le siège du conducteur
* Sièges avant et arrière chauffants
* 3 positions de rabattement des sièges
* Troisième rangée de sièges amovible
* Tablettes pour les sièges de deuxième rangée
* Sellerie en tissu plissé
* Sellerie TPU
* Sellerie cuir
* Appuie-têtes inclinables des sièges avant

**Climatisation**

* Pré chauffage électrique du circuit de refroidissement
* Air conditionné manuel bi-zone AV-AR
* Climatisation automatique bi-zone AV-AR avec capteur de température et indicateur de température extérieure
* Conduit d'évacuation arrière pour une meilleure circulation de l'air
* Système de contrôle de qualité de l'air AQS
* Filtres actifs

**Style**

* Réglage électrique de l’assiette des phares
* Réglage électrique de l’assiette des phares HID
* Calandre chromée
* Option caméra frontale
* Essuie-glaces blade
* Jantes alliage 16 " avec pneus 225 / 65R pneus
* Jantes alliage 17 " avec pneus 235 / 60R ( 2RM )
* Jantes alliage 17 " avec pneus 235 / 60R (« diamant cutting » sur 4WD )
* kit anti-crevaison
* Roue de secours
* Rétroviseurs extérieurs assortis à la couleur de carrosserie
* Poignées de porte extérieures assortis à la couleur de carrosserie
* Répétiteurs de clignotant latéraux
* Jonc chromé le long de la ceinture de caisse
* Moulure latérale chromée
* Seuils de portes en acier inoxydable
* Barres de toit
* Toit ouvrant électrique
* Garde-boues bavettes

**Confort**

* Système audio 2-din avec MP3, lecteur de CD et connecteur iPhone® iPod® (avec RDS)
* Ecran 7 " tactile haute résolution avec streaming audio et un lien vers Smartphone et caméra de recul
* Commandes audio sur le volant
* Port USB, HDMI et Jack Aux
* Bluetooth®
* Système RDS
* 4 haut-parleurs + 2 tweeters
* Rétroviseurs extérieurs Bleutées, à réglage électrique, rabattables et chauffant
* Régulateur de vitesse électronique avec fonction ECO
* Volant chauffant en cuir
* Hayon avec ouverture par vérins à gaz
* Vitres teinté
* Pare-brise et vitre latérales avant anti UV
* Vitres arrière sur-teintées
* Capteur de pluie
* Lunette arrière dégivrante
* Économiseur de batterie
* Console centrale avec porte-gobelets et espace de rangement
* Chargeur USB et prise d'alimentation à l'arrière de la console centrale
* Console au pavillon
* Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
* Cendrier amovible
* Rangements
* Boîte à outils dans le coffre
* Étui à lunettes
* Essuie-glaces AV dégivrants
* Ceintures réglable manuellement en hauteur sur le pillier B
* Tablettes pour la 2e rangée de sièges

**Sécurité**

* Structure monocoque avec NVH améliorée
* Airbags avant avec ceintures de sécurités avec prétentionneurs et limiteur d’effort
* Airbags latéraux
* Distribution électronique de la force de freinage (EBD) et système de freinage anti-blocage (ABS)
* ESP avec freinage d'urgence BAS et anti-retournement (ARP)
* Système d’ancrage ISOFIX pour siège d'enfant
* Rétroviseur intérieur photosensible
* Système de recul avec alarme 3 niveaux
* Sécurité enfant sur les portes AR
* Clef rétractables avec système de verrouillage à distance et sécurité antivol antidémarrage
* Feux de jour
* Feux antibrouillard avant et arrière
* Fermeture centralisée automatique
* Lumière de courtoisie dans les portières
* Colonne de direction réglable
* Système de surveillance de pression des pneus

**Intérieur**

* Intérieur bicolore gris/noir « carbon black »
* Intérieur deux tons Marron/Beige « woodgrain»
* Console et portière avec intérieur marron/beige
* Jauge centrale
* Tapis de sol
* Levier de vitesse cuir et « carbon black »
* Levier de transmission manuelle en cuir
* Combiné d’instruments supervision
* Ordinateur de bord
* Portières avec espaces de rangement

**DONNEES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| MOTORISATION | 2.2L Diesel  |
| TRANSMISSION | 2WD | 4WD Partiel |
| BOITE DE VITESSE | 6MT | 7AT | 7AT |
| Dimensions | Longueur | mm | 5,130 |
| Largeur | mm | 1,915 |
| Hauteur | mm | 1,815 (1,850 : with roof rack) |
| Empattement | mm | 3,000 |
| Voies | Avant | mm | 1,610 |
| Arrière | mm | 1,620 |
| Porte à faux | Avant | mm | 975 |
| Arrière | mm | 1,155 |
| Angle d’approche | degrés | 19.4 |
| Angle de sortie | degrés | 18.6 |
| Angle de rampe | degrés | 18.9 |
| Garde au sol | Avant | mm | 185 |
| Arrière | mm | 200 |
| Rayon de braquage | m | 5.7 |
| Masses | PATC | Kg | 2,750 | 2,850 |
| Masse à vide  | Kg | 1,981~2,053 | 1,995~2,066 | 2,135~2,204 |
| Poids tractable | Freiné | Kg | 2,000 |
| Non freiné | Kg | 750 |
| Moteur | carburant | - | Diesel |
| capacité | cc | 2,157 |
| Alésage x course | mm | 86.2 x 92.4 |
| Ratio de compression | - | 15.5 : 1 |
| Nombre de cylindres | - | 4 in-line |
| Performances | Puissance maxi | kW/rpm | 130.9 / 4,000 |
| ps/rpm | 178 / 4,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 400 / 1,400 ~ 2,800 |
| kg.m/rpm | 40.7 / 1,400 ~ 2,800 |
| Vitesse maxi  | Km/h | 187km/h |
| Consommations | CO2 (Combiné) | g/km | 189 | 196 | 205 |
| Combiné | L/100km | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
| Urbain | L/100km | 8.9 | 9.7 | 9.8 |
| Extra urbain | L/100km | 6.2 | 6.2 | 6.6 |

***6) Actyon Sports***

**■ EQUIPMENT**

**Technique**

- Moteur diesel 2.2 e-XDi 178ch avec filtre à particules diesel catalysé

- Système Part-time 4WD

- Boite de vitesse manuelle à 6 rapports

- Boite de vitesse automatique à 6 rapports

- Suspension avant à double triangulation

- Suspension arrière à 5 liens

- Direction assistée hydraulique asservie à la vitesse

**Sellerie**

- Sellerie TPU (Polyuréthane Thermoplastique) à l’allure sportive

- Sellerie en tissue plissé de série

- Sellerie cuir en option

- Sièges avant et arrière chauffants

- Banquette arrière avec accoudoir central amovible

- Appuie tête avant réglables

- Siège conducteur réglable en hauteur et sur 8 directions

- Siège passager réglable sur 4 directions

**Climatisation**

 *-* Climatisation manuelle

- Climatisation automatique avec sonde de température extérieure et AQS

- Dégivrage de la lunette arrière

- Système de réchauffage électrique du circuit de refroidissement

**Style**

- Jantes Acier 16’’ en 225/75

- Jantes Alliage 16’’ en 225/75 en option

- Jantes Alliage 18” en 255/60 en option

- Jantes Alliage 18” Hyper Silver en 255/60 en option

- Roue de secours en alliage 18” en 255/60

- Calandre chromée

- Blocs optiques AV à fond noir

- Vitres teintées

- Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

- Poignées de portes intérieurs chromées

- Toit ouvrant électrique

- Jonc chromé sur la porte de benne

- Antenne de pavillon

- Rappel de clignotants latéraux par LED

- Balais d’essuie-glace Blade

- Barres de toit façon aluminium

- Habillage de benne

**Confort**

- Régulateur de vitesse avec fonction ECO

- Pommeau de levier de vitesse en cuir

- Volant cuir chauffant

- Tapis de sol

- Double télécommande de verrouillage centralisé (REKES) avec clé rétractable

- Système audio 2DIN RDS / MP3 / CD

- USB & port auxiliaire

- 4 Hauts parleurs

- Main-libre Bluetooth®

- Commande audio au volant

- Compartiment derrière la banquette arrière

- Rétroviseurs extérieurs rabattable électriques

- Rétroviseurs extérieurs réglable et chauffants

- Système Battery saver

- Pare-brise dégivrant

- Réglage électrique de l’assiette des feux de croisement

- Ordinateur de bord

- Crochet de bagage à main

- Temporisation de lunette arrière dégivrante

- Gicleurs de lave-glace “spray”

- Cendrier amovible et illuminé

- Console centrale Metallic Grain

- Poignées de portes chromées

- Horloge Digitale

- Porte-gobelet avant

- Protection de benne

- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

- Porte-gobelet et porte-documents

- Volant chauffant

**Sécurité**

- Châssis séparé

- Barres de renforts latérales

- Airbags frontaux conducteur et passager

- Prétensionneurs de ceinture de sécurité à l’avant

- ABS 4 canaux

- ESP avec fonctions anti-retournement (ARP) et aide au démarrage en cote (HSA)

- Freinage par disques AV & AR

- Disques AV ventilés

- Radar de recul à trois niveaux

- Lampe de courtoisie dans les portières

- Antibrouillards AV & AR

- Rétroviseur intérieur photosensible

- Système anti-démarrage Immobilizer

- Protection enfants sur les portières arrière

- Fermeture automatique des portes dès roulage

- Colonne de direction rétractable

- ISOFIX sur la banquette AR

- Témoin de ceinture de sécurité conducteur

- Feux de jour à l’avant

- Vitre automatique côté conducteur

- Plaque de châssis visible

**DONNÉES TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| MOTORISATION | 2.2L Diesel |
| TRANSMISSION | 2WD | Part Time 4WD |
| BOITE DE VITESSE | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Dimensions | Longueur | mm | 4,990  |
| Largeur | mm | 1,910  |
| Hauteur | mm | 1,780 (avec barres de toit : 1,790)  |
| Empattement | mm | 3,060 |
| Voies | Avant | 1,570 | 1,570 |
| Arrière | 1,570 | 1,570 |
| Porte à faux | Avant | 860 | 860 |
| Arrière | 1,070 | 1,070 |
| Angle d’approche | degrés | 25.0  |
| Angle de sortie | degrés | 25.0  |
| Angle de rampe | degrés | 20.0  |
| Garde au sol | Avant | 188 | 188 |
| Arrière | 212 | 212 |
| Rayon de braquage | m | 5.95 |
| Masses | PTAC | Kg | 2,640 | 2,640 |
| Masse à vide | Kg | 1,875~1,939 | 1,875~1,939 | 1,875~1,939 | 1,875~1,939 |
| Charge utile de la benne | Kg | 326~390 | 326~390 | 326~390 | 326~390 |
| Poids tractable | Freiné | 2,300 | 2,300 |
| Non freiné | 750 | 750 |
| Motorisation | Carburant | - | Diesel |
| Cylindrée | cc | 2,157 |
| Course X Alésage | mm | 86.2 X 92.4 |
| Taux de compression | - | 15.5 : 1 |
| Nombre de cylindres | - | 4 In-line |
| Performances | Puissance maxi | kW/rpm | 130.9 /4,000 |
| ch/rpm | 178 /4,000 |
| Couple maxi | Nm/rpm | 400 / 1,400~2,800 |
| kg.m/rpm | 40.7 /1,400~2,800 |
| Vitesse Maxi | Km/h | 174 |
| Pente maxi | degrés | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  |
| Consommations | CO2 (Combiné) | g/km | 8.7  | 8.7  | 8.7  | 8.7  |
| Combiné | L/100km | 5.9  | 5.9  | 5.9  | 5.9  |
| Urbain | L/100km | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990  |
| Extra urbain | L/100km | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  |

 FIN.